\chapter*{opmerking voor opname in dit document}
Het volgende deel is afkomstig van een ouder document:

\section{Gedetailleerde beschrijving van de modelimplementatie in python}

\subsection{Korte beschrijving van modelparameters}
De invoer van het model bestaan uit :
data in de [data]directory
\begin{itemize}
	\item algmene parameterfile \file{modelparm.csv}
	\item peilscenario file \file{peilscenarios.csv}
	\item runspecifieke file \file{*.ini}
\end{itemize}



De \gls{hypso} is aangeleverd door RWS en bevat het oppervlak van de Grevelingen in ha als functie van de waterstand. Deze file staat in de data directory en de naam is in het script opgenomen. Normaal gesproken wordt het script gerund met de \gls{hypso}. Het is gebleken dat de waterbalans wel klopt, maar zodra deze debieten worden toegepast als randvoorwaarden voor het model de waterbalans niet meer sluitend is. Dit heeft te maken met de interpolatie van de \gls{hypso} en het expliciete oplossingsschema in het script. Ook is de bathymetrie in het 3D model iets anders. Wanneer een constant oppervlak wordt gebruikt treedt deze niet meer op en is de waterbalans voor het 3D model sluitend. Voor het genereren van de randvoorwaarden van het 3D model wordt een oppervlakte gebruikt die hoort bij de gemiddelde waterstand van het 0D model. Dit geeft weliswaar een klein verschil, maar dit is voor de vervolgstappen te verwaarlozen en heeft geen noemenswaardig effect op waterstanden en het waterkwaliteitsmodel. 

Het model wordt gevoed met twee input files, de eerste met daarin parameters die niet worden gevarieerd tijdens serie runs. Deze zijn opgeslagen in een invoerbestand \textit{modelparm.csv}. De tweede file is een \textit{*.ini} file met daarin de parameters die tijdens de serie runs gevarieerd kunnen worden. De set van ini files kan worden gegenereerd met behulp van een script zoals eerder aangegeven. Het \gls{Optimalisatie} script loopt dan vervolgens automatisch door de serie runs. Daarin staat ook de naam van het \gls{Scenario} dat wordt gedraaid.
Deze ini file heeft de volgende structuur:

In versie 3 worden de alle \gls{Scenario}'s voorbereid in een spreadsheet en dit spreadsheet wordt dan door het script \file{runscenarios.py} gelezen en verwerkt. Vervolgens worden de benodigde \file{*.ini} files gegenereerd in de \dir{scenariosV3} directory een en genereert de alle benodigde invoer files (*.ini files). De eerste regel van het spreadsheet specificeerd de variabele van die kolom. Voor het genereren van de \file{*.ini} file moeten minimaal de volgende kolommen gedefinieerd zijn:
\begin{tcolorbox}[ colback=white,colframe=black,sharp corners, boxrule=0.5pt]
\begin{Verbatim}
Setup
Scenario
Nt
Ntk
Maxlev
Minlev
Closs
Tff
Tfe
OptKok
MaxlevW
MinlevW
PeilSeizoen
Scheefstandcor
Hypso
opp
Peilscenarios
\end{Verbatim}
\end{tcolorbox}

Het keyword FALSE geeft aan dat dit \gls{Scenario} niet tot een ini file wordt verwerkt en dus niet wordt uitgevoerd. Dat gebeurt wel als dit keyword TRUE is. 
De peilscenario file bevat alle mogelijke \gls{Scenario}s waarbij het maximum en minimum waterpeil (in cmNAP) en de periodes waar dit voor geldt worden gespecificeerd. Deze definities maken de waardes van de maximum en minimum en \gls{Peilseizoen} die nog in de invoer zijn opgenomen overbodig. Alle peilscenario's worden gedefinieerd uit een groot aantal periodes met een minimum en maximum waterstand. De peilscenario's die op dit moment voor 2008 zijn gedefinieerd zijn opgenomen in Appendix \ref{appA:peildef}. 

De peilscenariodefinities komen vervolgens in de invoer van het script \file{*.ini}. 

De preprocessor \file{runscenarios.py} genereert de \file{*.ini} files voor het script op basis van de uit Excel geëxporteerde \gls{Scenario} definities. 

De parameters maxlev en minlev worden vanaf versie 2.2 niet meer gebruikt, maar zijn nodig voor backwards compatibility met versie 2. Deze parameters worden gedefinieerd door de \gls{Peilscenarios}. De volgorde van de \gls{Peilscenarios} in de file is wel van belang. In het script worden de maxlev en minlev gegenereerd als tijdreeks en de vaste array wordt eerst gevuld met het eerste \gls{Scenario}n waarna de elementen die horen bij de tijden van de andere \gls{Scenario}s worden opgevuld. Wanneer er dus een overlap in de periodes is dan overschrijft de laatste definitie (een deel van) de eerdere definitie.
Het aantal \gls{Peilscenarios} is in beginsel onbeperkt, zolang voor alle \gls{Scenario}s in de \gls{Scenario} definitie file het zelfde aantal wordt gebruikt. Ongebruikte \gls{Scenario}s moeten in de csv voor de preprocessor dan de waarde 0 krijgen.

Wanneer alle inifiles zijn geprepareerd en in de \gls{Scenario} directory zijn opgenomen als *.ini zal het script alle ini files als invoer oppakken en in batch draaien. De resultaten van de runs worden in de directory \texttt{results} geplaatst. Wanneer de \gls{hypso} niet wordt gebruikt, worden de resultaten in een directory \texttt{results\_nohypso} gezet. Van elke run worden grafieken gegenereerd en samenvattende resultaten. 

Het script maakt gebuik van een pyc file waarin alle data worden opgeslagen. Dit heeft voordelen voor het runnen. Wanneer deze file niet bestaat worden de verschillende datasets gelezen vanuit de oorspronkelijke data. Die gelezen data wordt dan in een pyc file weggeschreven zodat deze wordt gebruikt voor andere runs. Dit betekent dat als de data veranderd om welke reden dan ook, de pyc file moet worden verwijderd of hernoemd omdat anders de oude data wordt ingelezen. 


Van alle sommen met alle zeespiegelstijgingen kunnen knikpunten voor waterkwaliteit worden afgeleid waarbij wordt aangegeven bij welke \gls{ZZS} de doelstelling (gemiddelde waterstand van -0.2mNAP en een getijslag van 40cm) niet meer worden gehaald.

Voor de afvoercoëfficiënt van de \gls{Scenario}s is 1.1 gehanteerd (verliescoëfficiënt),en is in de scenariobeschrijving opgenomen. Behalve voor de pompen wordt wel een afvoercoëfficiënt van 1.05 gebruikt.

Hier moet nog wel ergens een opmerking komen over het gebruik van de pyc files die bij bepaalde veranderingen verwijderd moeten worden omdat ze dan opnieuw worden gegenereerd. 

\section{Post-processing van de modelresultaten}


\subsection{Status van modelling runs}

\subsubsection{RGV \gls{Scenario}}
De RGV variant is een \gls{Scenario} waarbij gestuurd wordt op een gemiddelde waterstand van -0.20mNAP. Het script is echter opgezet voor een koker\gls{Optimalisatie} per getijslag en kan daardoor niet rechtstreeks ingezet voor sturing op een gemiddeld peil. De sturing van -20cmNAP is gerealiseerd door het varieren van het bovenste \gls{Streefpeil} waarbij een gemiddelde waterstand van -20cmNAP bereikt wordt. Dit kan betekenen dat de getijslag van 40cm niet wordt gehaald.

Het resultaat van de runs is in onderstaande \gls{Regenbooggrafiek}en af te lezen. 

\begin{figure}[H]
	\begin{subfigure}[b]{0.45\textwidth}
		\sbox0{\includegraphics{../resultsfiguresV3/getijslag2008RGVTUVK2008.png}}%
		\includegraphics[trim = 0 {0.0\wd0} 0 0, clip, width=\textwidth]{../resultsfiguresV3/getijslag2008RGVTUVK2008.png}
		\caption{Max peil +0.05mNAP}
	\end{subfigure}
	\begin{subfigure}[b]{0.45\textwidth}
		\sbox0{\includegraphics{../resultsfiguresV3/waterstand2008RGVTUVK2008.png}}%
		\includegraphics[trim = 0 {0.0\wd0} 0 0, clip, width=\textwidth]{../resultsfiguresV3/waterstand2008RGVTUVK2008.png}
		\caption{Max peil +0.05mNAP}
	\end{subfigure}
	
	\begin{subfigure}[b]{0.45\textwidth}
		\sbox0{\includegraphics{../resultsfiguresV3/getijslag2008RGV1TUVK2008.png}}%
		\includegraphics[trim = 0 {0.0\wd0} 0 0, clip, width=\textwidth]{../resultsfiguresV3/getijslag2008RGV1TUVK2008.png}
		\caption{Max peil +0.0mNAP}
	\end{subfigure}
	\begin{subfigure}[b]{0.45\textwidth}
		\sbox0{\includegraphics{../resultsfiguresV3/waterstand2008RGV1TUVK2008.png}}%
		\includegraphics[trim = 0 {0.0\wd0} 0 0, clip, width=\textwidth]{../resultsfiguresV3/waterstand2008RGV1TUVK2008.png}
		\caption{Max peil +0.0mNAP}
	\end{subfigure}
	
	\begin{subfigure}[b]{0.45\textwidth}
		\sbox0{\includegraphics{../resultsfiguresV3/getijslag2008RGV2TUVK2008.png}}%
		\includegraphics[trim = 0 {0.0\wd0} 0 0, clip, width=\textwidth]{../resultsfiguresV3/getijslag2008RGV2TUVK2008.png}
		\caption{Max peil -0.05mNAP}
	\end{subfigure}
	\begin{subfigure}[b]{0.45\textwidth}
		\sbox0{\includegraphics{../resultsfiguresV3/waterstand2008RGV2TUVK2008.png}}%
		\includegraphics[trim = 0 {0.0\wd0} 0 0, clip, width=\textwidth]{../resultsfiguresV3/waterstand2008RGV2TUVK2008.png}
		\caption{Max peil -0.05mNAP}
	\end{subfigure}
	
	\begin{subfigure}[b]{0.45\textwidth}
		\sbox0{\includegraphics{../resultsfiguresV3/getijslag2008RGV3TUVK2008.png}}%
		\includegraphics[trim = 0 {0.0\wd0} 0 0, clip, width=\textwidth]{../resultsfiguresV3/getijslag2008RGV3TUVK2008.png}
		\caption{Max peil -0.10mNAP}
	\end{subfigure}
	\begin{subfigure}[b]{0.45\textwidth}
		\sbox0{\includegraphics{../resultsfiguresV3/waterstand2008RGV3TUVK2008.png}}%
		\includegraphics[trim = 0 {0.0\wd0} 0 0, clip, width=\textwidth]{../resultsfiguresV3/waterstand2008RGV3TUVK2008.png}
		\caption{Max peil -0.10mNAP}
	\end{subfigure}
	
	\caption{Gemiddelde waterstand en getijslag voor RGV \gls{Scenario}}
	\label{fig:cpdf_exchanges}
\end{figure}

Het is ook te zien dat bij het halen van -0.2mNAP als gemiddelde waterstand de getijslag van minimaal 40cm volledig wordt gehaald. Met 12 \gls{Koker}s wordt alleen voor het 19905 niveau de doelstellingen gehaald.

Alle sommen behalve voor verlaagd getij gaan uit van een gemiddelde waterstand van tussen -20 en -10 cm en voor het genereren van de randvoorwaarden van het model wordt een wateroppervlak gebruikt voor de Grevelingen die bij -15cm hoort (11149.53 ha). Voor het BM \gls{Scenario} is de gemiddelde waterstand (12 \gls{Koker}s) van tussen -26cm (10cmZSR) en -16cm (45cm \gls{ZZS}) dus op ong. -21 cm en daar hoort dan een oppervlak van 11086.25 ha bij. Het is overigens wel de verwachting dat het effect van de keuze van dit oppervlak beperkt zal zijn. 

\subsection{Resultaten met pompen}

\begin{samepage}
	Hieronder zijn de resultaten van simulaties met pompen voor het basis \gls{Scenario} en een basis met alleen winteropzet. Bij de figuren kan worden opgemerkt dat de oorspronkelijke figuren per pomp zijn weergegeven maar dat hier rekening wordt gehouden met het aantal pompen waardoor de totale hoeveelheid energie aanzienlijk groter is dan eerder weergegeven. 
	\begin{figure}[H]
		\begin{subfigure}[b]{0.3\textwidth}
			\sbox0{\includegraphics{../resultsfiguresV3/getijslag2008BATPK2008.png}}%
			\includegraphics[trim = 0 {0.0\wd0} 0 0, clip, width=\textwidth]{../resultsfiguresV3/getijslag2008BATPK2008.png}
			\caption{\gls{Scenario}: BATPK2008}
		\end{subfigure}
		\begin{subfigure}[b]{0.3\textwidth}
			\sbox0{\includegraphics{../resultsfiguresV3/waterstand2008BATPK2008.png}}%
			\includegraphics[trim = 0 {0.0\wd0} 0 0, clip, width=\textwidth]{../resultsfiguresV3/waterstand2008BATPK2008.png}
			\caption{\gls{Scenario}: BATPK2008}
		\end{subfigure}
		\begin{subfigure}[b]{0.3\textwidth}
			\sbox0{\includegraphics{../resultsfiguresV3/pompenergie2008BATPK2008.png}}%
			\includegraphics[trim = 0 {0.0\wd0} 0 0, clip, width=\textwidth]{../resultsfiguresV3/pompenergie2008BATPK2008.png}
			\caption{\gls{Scenario}: BATPK2008}
		\end{subfigure}
		
		
		\begin{subfigure}[b]{0.3\textwidth}
			\sbox0{\includegraphics{../resultsfiguresV3/getijslag2008BWTPK2008.png}}%
			\includegraphics[trim = 0 {0.0\wd0} 0 0, clip, width=\textwidth]{../resultsfiguresV3/getijslag2008BWTPK2008.png}
			\caption{\gls{Scenario}: BWTPK2008}
		\end{subfigure}
		\begin{subfigure}[b]{0.3\textwidth}
			\sbox0{\includegraphics{../resultsfiguresV3/waterstand2008BWTPK2008.png}}%
			\includegraphics[trim = 0 {0.0\wd0} 0 0, clip, width=\textwidth]{../resultsfiguresV3/waterstand2008BWTPK2008.png}
			\caption{\gls{Scenario}: BWTPK2008}
		\end{subfigure}
		\begin{subfigure}[b]{0.3\textwidth}
			\sbox0{\includegraphics{../resultsfiguresV3/pompenergie2008BWTPK2008.png}}%
			\includegraphics[trim = 0 {0.0\wd0} 0 0, clip, width=\textwidth]{../resultsfiguresV3/pompenergie2008BWTPK2008.png}
			\caption{\gls{Scenario}: BWTPK2008}
		\end{subfigure}
		\caption{Gemiddelde waterstand (mNAP), getijslag (m) en pompenergie (MWh/j) voor Pompen \gls{Scenario}s BATPK en BWTPK}
		\label{fig:cpdf_exchanges}
	\end{figure}
\end{samepage}


Hieronder zijn de figuren van de basis runs van drie \gls{Scenario}s waarbij het maximale pompvermogen gelijk is aan het maximale energieproductie van de turbine. 

\begin{figure}[H]
	\begin{subfigure}[b]{0.3\textwidth}
		\sbox0{\includegraphics{../resultsfiguresV3/getijslag2008BBWTPK2008.png}}%
		\includegraphics[trim = 0 {0.0\wd0} 0 0, clip, width=\textwidth]{../resultsfiguresV3/getijslag2008BBWTPK2008.png}
		\caption{\gls{Scenario}: BBWTPK2008}
	\end{subfigure}
	\begin{subfigure}[b]{0.3\textwidth}
		\sbox0{\includegraphics{../resultsfiguresV3/waterstand2008BBWTPK2008.png}}%
		\includegraphics[trim = 0 {0.0\wd0} 0 0, clip, width=\textwidth]{../resultsfiguresV3/waterstand2008BBWTPK2008.png}
		\caption{\gls{Scenario}: BBWTPK2008}
	\end{subfigure}
	\begin{subfigure}[b]{0.3\textwidth}
		\sbox0{\includegraphics{../resultsfiguresV3/pompenergie2008BBWTPK2008.png}}%
		\includegraphics[trim = 0 {0.0\wd0} 0 0, clip, width=\textwidth]{../resultsfiguresV3/pompenergie2008BBWTPK2008.png}
		\caption{\gls{Scenario}: BBWTPK2008}
	\end{subfigure}
	
	\begin{subfigure}[b]{0.3\textwidth}
		\sbox0{\includegraphics{../resultsfiguresV3/waterstand2008BMBWTPK2008.png}}%
		\includegraphics[trim = 0 {0.0\wd0} 0 0, clip, width=\textwidth]{../resultsfiguresV3/getijslag2008BMBWTPK2008.png}
		\caption{\gls{Scenario}:BMBWTPK2008}
	\end{subfigure}
	\begin{subfigure}[b]{0.3\textwidth}
		\sbox0{\includegraphics{../resultsfiguresV3/getijslag2008BMBWTPK2008.png}}%
		\includegraphics[trim = 0 {0.0\wd0} 0 0, clip, width=\textwidth]{../resultsfiguresV3/waterstand2008BMBWTPK2008.png}
		\caption{\gls{Scenario}:BMBWTPK2008}
	\end{subfigure}
	\begin{subfigure}[b]{0.3\textwidth}
		\sbox0{\includegraphics{../resultsfiguresV3/pompenergie2008BMBWTPK2008.png}}%
		\includegraphics[trim = 0 {0.0\wd0} 0 0, clip, width=\textwidth]{../resultsfiguresV3/pompenergie2008BMBWTPK2008.png}
		\caption{\gls{Scenario}:BMBWTPK2008}
	\end{subfigure}
	
	\begin{subfigure}[b]{0.3\textwidth}
		\sbox0{\includegraphics{../resultsfiguresV3/getijslag2008TMBWTPK2008.png}}%
		\includegraphics[trim = 0 {0.0\wd0} 0 0, clip, width=\textwidth]{../resultsfiguresV3/getijslag2008TMBWTPK2008.png}
		\caption{\gls{Scenario}: TMBWTPK2008}
	\end{subfigure}
	\begin{subfigure}[b]{0.3\textwidth}
		\sbox0{\includegraphics{../resultsfiguresV3/waterstand2008TMBWTPK2008.png}}%
		\includegraphics[trim = 0 {0.0\wd0} 0 0, clip, width=\textwidth]{../resultsfiguresV3/waterstand2008TMBWTPK2008.png}
		\caption{\gls{Scenario}: TMBWTPK2008}
	\end{subfigure}
	\begin{subfigure}[b]{0.3\textwidth}
		\sbox0{\includegraphics{../resultsfiguresV3/pompenergie2008TMBWTPK2008.png}}%
		\includegraphics[trim = 0 {0.0\wd0} 0 0, clip, width=\textwidth]{../resultsfiguresV3/pompenergie2008TMBWTPK2008.png}
		\caption{\gls{Scenario}: TMBWTPK2008}
	\end{subfigure}
	\caption{Gemiddelde waterstand (mNAP), getijslag (m) en pompenergie (MWh/j) voor Pompen \gls{Scenario}s}
	\label{fig:cpdf_exchanges}
\end{figure}



\subsection{Resultaten grafieken}

\begin{figure}[H]
	\begin{subfigure}[b]{0.5\textwidth}
		\sbox0{\includegraphics{../resultsfiguresV3/getijslag2008RGVTUK2008.png}}%
		\includegraphics[trim = 0 {0.0\wd0} 0 0, clip, width=\textwidth]{../resultsfiguresV3/getijslag2008RGVTUK2008.png}
	\end{subfigure}
	%
	\begin{subfigure}[b]{0.5\textwidth}
		\sbox0{\includegraphics{../resultsfiguresV3/waterstand2008RGVTUK2008.png}}%
		\includegraphics[trim = 0 {0.0\wd0} 0 0, clip, width=\textwidth]{../resultsfiguresV3/waterstand2008RGVTUK2008.png}
	\end{subfigure}
	\begin{subfigure}[b]{0.5\textwidth}
		\sbox0{\includegraphics{../resultsfiguresV3/getijslagBMTUK2008.png}}%
		\includegraphics[trim = 0 {0.0\wd0} 0 0, clip, width=\textwidth]{../resultsfiguresV3/getijslag2008BMTUK2008.png}
	\end{subfigure}
	%
	\begin{subfigure}[b]{0.5\textwidth}
		\sbox0{\includegraphics{../resultsfiguresV3/waterstand2008BMTUK2008.png}}%
		\includegraphics[trim = 0 {0.0\wd0} 0 0, clip, width=\textwidth]{../resultsfiguresV3/waterstand2008BMTUK2008.png}
	\end{subfigure}
	\caption{Peilen voor een aantal \gls{Peilscenarios} (schaal op vertikale as zijn verschillend)}
	\label{fig:cpdf_exchanges}
\end{figure}

\begin{figure}[H]
	\begin{subfigure}[b]{0.5\textwidth}
		\sbox0{\includegraphics{../resultsfiguresV3/getijslag2008BMBWTUK2008.png}}%
		\includegraphics[trim = 0 {0.0\wd0} 0 0, clip, width=\textwidth]{../resultsfiguresV3/getijslag2008BMBWTUK2008.png}
	\end{subfigure}
	%
	\begin{subfigure}[b]{0.5\textwidth}
		\sbox0{\includegraphics{../resultsfiguresV3/waterstandBMBWTUK2008.png}}%
		\includegraphics[trim = 0 {0.0\wd0} 0 0, clip, width=\textwidth]{../resultsfiguresV3/waterstand2008BMBWTUK2008.png}
	\end{subfigure}
	\begin{subfigure}[b]{0.5\textwidth}
		\sbox0{\includegraphics{../resultsfiguresV3/getijslag2008BGTUK2008.png}}%
		\includegraphics[trim = 0 {0.0\wd0} 0 0, clip, width=\textwidth]{../resultsfiguresV3/getijslag2008BGTUK2008.png}
	\end{subfigure}
	%
	\begin{subfigure}[b]{0.5\textwidth}
		\sbox0{\includegraphics{../resultsfiguresV3/waterstandBGTUK2008.png}}%
		\includegraphics[trim = 0 {0.0\wd0} 0 0, clip, width=\textwidth]{../resultsfiguresV3/waterstand2008BGTUK2008.png}
	\end{subfigure}
	\caption{Peilen voor een aantal \gls{Peilscenarios} (schaal op vertikale as zijn verschillend)}
	\label{fig:cpdf_exchanges}
\end{figure}
\begin{figure}[H]
	\begin{subfigure}[b]{0.5\textwidth}
		\sbox0{\includegraphics{../resultsfiguresV3/getijslag2008BGBWTUK2008.png}}%
		\includegraphics[trim = 0 {0.0\wd0} 0 0, clip, width=\textwidth]{../resultsfiguresV3/getijslag2008BGBWTUK2008.png}
	\end{subfigure}
	%
	\begin{subfigure}[b]{0.5\textwidth}
		\sbox0{\includegraphics{../resultsfiguresV3/waterstand2008BGBWTUK2008.png}}%
		\includegraphics[trim = 0 {0.0\wd0} 0 0, clip, width=\textwidth]{../resultsfiguresV3/waterstand2008BGBWTUK2008.png}
	\end{subfigure}
	\begin{subfigure}[b]{0.5\textwidth}
		\sbox0{\includegraphics{../resultsfiguresV3/getijslag2008BBWTUK2008.png}}%
		\includegraphics[trim = 0 {0.0\wd0} 0 0, clip, width=\textwidth]{../resultsfiguresV3/getijslag2008BBWTUK2008.png}
	\end{subfigure}
	%
	\begin{subfigure}[b]{0.5\textwidth}
		\sbox0{\includegraphics{../resultsfiguresV3/waterstand2008BBWTUK2008.png}}%
		\includegraphics[trim = 0 {0.0\wd0} 0 0, clip, width=\textwidth]{../resultsfiguresV3/waterstand2008BBWTUK2008.png}
	\end{subfigure}
	\caption{Peilen voor een aantal \gls{Peilscenarios} (schaal op vertikale as zijn verschillend)}
	\label{fig:cpdf_exchanges}
\end{figure}
\begin{figure}[H]
	\begin{subfigure}[b]{0.5\textwidth}
		\sbox0{\includegraphics{../resultsfiguresV3/getijslag2008BATUK2008.png}}%
		\includegraphics[trim = 0 {0.0\wd0} 0 0, clip, width=\textwidth]{../resultsfiguresV3/getijslag2008BATUK2008.png}
%		\caption\textbf{{getijslagBATUK2008.png}}
	\end{subfigure}
	%
	\begin{subfigure}[b]{0.5\textwidth}
		\sbox0{\includegraphics{../resultsfiguresV3/waterstand2008BATUK2008.png}}%
 	\includegraphics[trim = 0 {0.0\wd0} 0 0, clip, width=\textwidth]{../resultsfiguresV3/waterstand2008BATUK2008.png}
%		\caption{waterstandBATUK2008.png}
	\end{subfigure}
	\caption{Peilen voor een aantal \gls{Peilscenarios} (schaal op vertikale as zijn verschillend)}
	\label{fig:cpdf_exchanges}
\end{figure}
