\appendix
\chapter{Versieontwikkeling}
\section{Korte beschrijving van model versies}
\label{appA:modelversies}
\begin{list}{$\bullet$}{\leftmargin=9em \itemindent=-8em} %[leftmargin=.5in]
	%	\setlength{\itemindent}{\leftmargin=1em0em}
	\item \texttt{Versie 1}: dit is de versie die is gebruikt voor de sommen en analyses in 2018 en simuleert 2009, \gls{Optimalisatie} van kokergebruik (eb en vloed) en reactiegraad (met turbines)
	\item \texttt{Versie 2}: Kleine wijzigingen voor script voor toepassing op 2008 en introductie van de statistieken voor broedseizoen en herfst/winter. Vertraagde vloed is ingevoerd maar in deze versie nog niet goed uitgewerkt. Winteropzet is nog niet voor kortere periodes, maar voor dehele winterperiode
	\item \texttt{Versie 2.1}: Opzet van de definitie van peilscenario's gewijzigd om goed periodes te kunnen aanpassen en combineren. Hiermee is ook de invoer veranderd en een file peilscenario's ingevoerd met periodes en maximum en minimum peil. Lezen van scheefstand is ook ingebracht, maar nog niet in de berekeningen verwerkt. Ook wordt in deze versie de tijdreeksen uitgevoerd in de vorm die direct in FLOW kunnen worden ingebracht in de bct file (debiet randvoorwaarden). Het jaar van runnen kan als invoerparameter worden gebruikt. Ook opslag van gelezen data in een pyc file versneld het script.
	\item \texttt{Versie 2.2}: Inbrengen van correctie van de scheefstand. In deze versie is dit nog in ontwikkeling want is nog niet goed geïmplementeerd. Introductie van vertraagde vloed
	\item \texttt{Versie 2.3}: Volledige introductie van vertraagde vloed.
	\item \texttt{Versie 2.3a}: Kleine aanpassing voor de berekening van de seizoensstatistieken waarbij ze nu apart gedefinieerd zijn van de tijdreeksen van de peilscenario's. In deze versie is het zomerseizoen gedefinieerd van 1 april tot 1 september. 
	\item \texttt{Versie 3.0}: Introductie van de optie om ook te gaan pompen, dit moet nog worden ingebracht. Discussies over hoe precies moeten (per 18-04) worden gehouden. Uit de discussie is gebleken dat de switch van gravitation naar normaal en terug automatisch gaat en de \gls{Optimalisatie} wordt gedaan op de loss coefficient tijdens de ebb en gewoon turbineren tijdens instromend water, dus dat zijn in het script twee \gls{Optimalisatie}, tijdens inkomend en uitgaand water.
	\item \texttt{Versie 3.1}: De \gls{Optimalisatie} is verbeterd ten opzichte van 3.0. In die vorige versie stopte het pompen op een iets verkeerd moment waardoor niet altijd de ondergrens werd gehaald terwijl niet alle pompcapaciteit werd benut. Ook is de berekening van de getijslag verbeterd want met name bij het pompen werden er momenten meegenomen die in de berekening terug kwamen maar die niet op hoog of laag water in de Grevelingen lagen. 
	\item \texttt{Versie 4.0}: De \gls{Optimalisatie} is uitgebreid met optie 6. Dit is een tweede puls optie waarbij nu wordt gekeken naar een zo groot mogelijke kinetische energie die in de Grevelingen instroomt (zonder turbines is de aanname, maar het scenario kan ook met turbines worden gedraaid). Ook zijn er kleine wijzigingen aan de invoer waarbij met name het kokeroppervlak is toegevoegd als parameter (Akoker) die in scenariospreadsheet gevarieerd kan worden. Het pompoppervlak Apomp is ook in dit scenario spreadsheet gezet. Hierdoor is de parameter file ook veranderd (Apomp is uit de parameterfile verwijder).
	\item \texttt{Versie 5.0}: Bij deze versie is het script aangepast voor andere scenario's zoals de referentie 0, alleen Brouwerssluis zonder FSS (A1) en met FSS. De FSS heeft 6 openingen die worden geoptimaliseerd als er geen doorlaatmiddel is. Ook wordt niet meer gevarieerd met het aantal kokers,maar het effectieve oppervlak hetgeen een aanpassing van de invoer en post-processing noodzakelijk maakte. Een doorspoelscenario is ook opgenomen, waarin the Flakkeese Spuis alleen spuit en geen water inlaat om zo een doorstroming te genereren.
	\item \texttt{Versie 5.2}: Toevoeging van sluitcriterium, toevoeging beschikbaarheid openingen tijdens broedseizoen (voor FSS en BS wanneer er geen doorlaatmiddel is). Verder nog een aantal bug fixes, zoals correctie van de inzet van de FSS (zonder doorlaatmiddel) voor het broedseizoen. Aanpassing invoerspreadsheet met extra opties.
\end{list}

\chapter{Peil en \gls{Scenario} definities}
\section{Beschrijving \gls{Scenario}'s voor de Delft3D simulaties}
\label{appA:d3d_def}
De volgende \gls{Scenario}s zijn gedefinieerd om met 3D door te rekenen, waarbij met 12 \gls{Koker}s zonder turbines wordt gerekend. De specificatie staat ook in de opdrachtomschrijving van RWS. Tussen haakjes staan de definities voor het modelleren:
\begin{samepage}
	\begin{enumerate}
		\item Basis (BA)
		\item RGV variant, turing op middelpeil (RGV)
		\item Verlaagd middelpeil (BM)
		\item Basis plus broedseizoen en winteropzet BBW)
		\item Basis plus scheefstandcorrectie (BS)
		\item Verminderd getij 30 cm (BG)
		\item Autonome ontwikkeling (is al inclusief broedseizoen plus winteropzet, waterbalans via Piet Lievense) 
		\item 30 cm getij plus broedseizoen en winteropzet (deze som moet dus ook nog met het waterbalansmodel worden gemaakt) (nieuw te maken BGBW)
		\item Verlaagd gem. peil plus broedseizoen en winteropzet (BMBW))
		\item 30 cm getij met scheefstandcorrectie (BGS)
		\item TMBW verlaagd peil
		\item BPTMBW, verlaagd peil met versnelde vloed
		\item BPGBW kleinere getijslag met versnelde vloed
		\item VIGB, het vigerend Peilbesluit
		\item NOPEIL waarbij er geen peilbeheer is maar nog wel een minimum peil (-50 cm) en een maximum (+25) wordt gehanteerd
		\item B1 variant (-35 tot en met -10, met Broedseizoen -20/-45)
		\item B2 variant (-45 tot en met -10, met Broedseizoen -20/-55)
	\end{enumerate} 
\end{samepage}

\section{Scenario definities}
\label{appA:scenariodef}
Van de gedefinieerde \gls{Scenario}'s bestaan de Turbines Uit (TU) optie en de Turbines aan (TA) optie, dit is in de naam van het \gls{Scenario} terug te vinden.
Verder zjin de \gls{Scenario}'s als volgt gedefinieerd:
\begin{itemize}
	\item BA met \gls{Peilscenarios} BAS - Basis \gls{Scenario}
	\item BB met \gls{Peilscenarios} BAS, PBR, - Basis \gls{Scenario} en broedseizoen
	\item B6 met \gls{Peilscenarios} BAS, PRB6 - Basis en broedseizoen met lager onderpeil (-60cmNAP)
	\item BW met \gls{Peilscenarios} BAS,PHW\_1,PHW\_2,0 - Basis en hoger winterpeil
	\item RGV met \gls{Peilscenarios} RGV - RGV variant gestuurd op -2cmNAP, deen winter opzet/broedseizoen, er zijn meerdere RGV varianten met varierende streefpeilen:
		\subitem RGV: 5 - -45 cmNAP
		\subitem RGV\_5: 0 - -45 cmNAP
		\subitem RGV\_10: -5	- -45 cmNAP
		\subitem RGV\_15: -10 - -45 cmNAP
		\subitem RGV\_2: 2	-45 cmNAP
		\subitem RGV\_40: -3	-45 cmNAP
	
	\item BBW met peilscenario's BAS, PHWP1, PHWP2, PHWP3, PBR - Gecombineerd Basis, broed en winterpeil
	\item BS met peilscenario BAS - Basis \gls{Scenario} met scheefstandcorrectie
	\item BM met peilscenario PVM - Verlaagd middelpeil
	\item BG met peilscenario PKG - Kleinere getijslag (30cm)
	\item BC met peilscenario BAS - variate van verliescoeffici\"{e}nt 1.053 ivp 0.909
	\item BGBW met \gls{Peilscenarios} PKG, PGWP1, PGWP2, PGWP3, PGBR - Kleinere getijslag gecombineerd met broedseizoen en winteropzet
	\item BMBW met \gls{Peilscenarios} PVM, PVWP1, PVWP2, PVWP3, PMBR - Verlaagd gemiddeld peil gecombineerd met broedseizoen en winteropzet
	\item BGS met \gls{Peilscenarios} PKG - als BG maar met scheefstandcorrectie
	\item BG2 opgezet voor ong 20cm getijslag met broedseizoen en winteropzet
	\item BP met \gls{Peilscenarios} BAS - Basis run, maar met versnelde vloed
	\item TMBW met \gls{Peilscenarios} TMBR, TMWP1, TMWP2 en TMWP3 - run verlaagd peil -10 tot -55cmNAP, met broedseizoen en winteropzet
	\item BPTMBW met \gls{Peilscenarios} als TMBW maar met versnelde vloed
	\item BPBW met \gls{Peilscenarios} als BBW maar met versnelde vloed
	\item BPGBW met \gls{Peilscenarios} als BGBW maar met versnelde vloed
	\item VIGB met \gls{Peilscenarios} met 
		\begin{itemize}
			\item[-] VIGBR (broedseizoen) tussen NAP -10cm - NAP -30cm, 
			\item[-] VIGP1, VIGP2 en VIGP3 tussen NAP -10cm en NAP -24cm (3 weken)
		\end{itemize}
	\item NOPEIL met alleen een maxium en minimum peil
	\item B1 met \gls{Peilscenarios} met B1BR (broedseizoen)
	\item B2 met \gls{Peilscenarios} met B2BR (broedseizoen)
\end{itemize}

\chapter{Format input (modelparm.csv en *.ini) file voor modelscript}
\label{appA:modelpar}
Format van de \file{modelparm.csv} input file:
\begin{tcolorbox}[ colback=white,colframe=black,sharp corners, boxrule=0.5pt]
	\obeylines
	\verbatiminput{textfiles/modelparm.csv}%
\end{tcolorbox}	

Format van de \file{*.ini} input file:
\begin{tcolorbox}[ colback=white,colframe=black,sharp corners, boxrule=0.5pt]
	\obeylines
	\verbatiminput{textfiles/B2CTTV6K292.ini}%
\end{tcolorbox}	

\chapter{Format input peilscenario definities }
\label{appA:peildef}
In Versie V5 wordt in de definitie van het peilscenario geen jaar meer opgegeven. Het formaat van de file met peilscenario definities is dan:
informatie (let op het scheidingsteken '-' in de datum):
\begin{tcolorbox}[ colback=white,colframe=black,sharp corners, boxrule=0.5pt]
	\obeylines
	\verbatiminput{textfiles/peilscenarios.csv}%
\end{tcolorbox}	
\newpage
Voorbeelden van een aantal peilscenario's grafisch weergegeven (minimum en maximum peil (m NAP) als functie van de tijd). De tijd is in minuten *10 weergegeven (vanwege de tijdstap van de data).
\begin{tcolorbox}[ colback=white,colframe=black,sharp corners, boxrule=0.5pt]
\begin{figure}[H]
	\begin{subfigure}[b]{0.32\textwidth}
		\sbox0{\includegraphics{../resultsfiguresV3/RGVTUK12_wlg_2008_SLR_5.png}}%
		\includegraphics[trim = 0 {0.0\wd0} 0 0, clip, width=\textwidth]{../resultsfiguresV3/RGVTUK12_wlg_2008_SLR_5.png}
		\caption{Peilscenario RGV}
	\end{subfigure}
	%
	\begin{subfigure}[b]{0.32\textwidth}
		\sbox0{\includegraphics{../resultsfiguresV3/BMBWTUK12_wlg_2008_SLR_5.png}}%
		\includegraphics[trim = 0 {0.0\wd0} 0 0, clip, width=\textwidth]{../resultsfiguresV3/BMBWTUK12_wlg_2008_SLR_5.png}
		\caption{Peilscenario BMBW}
	\end{subfigure}
	\begin{subfigure}[b]{0.32\textwidth}
		\sbox0{\includegraphics{../resultsfiguresV3/BGTUK12_wlg_2008_SLR_5.png}}%
		\includegraphics[trim = 0 {0.0\wd0} 0 0, clip,
		width=\textwidth]{../resultsfiguresV3/BGTUK12_wlg_2008_SLR_5.png}
		\caption{Peilscenario BG}
	\end{subfigure}
\end{figure}
\begin{figure}[H]\ContinuedFloat
	\begin{subfigure}[b]{0.32\textwidth}
		\sbox0{\includegraphics{../resultsfiguresV3/BGBWTUK12_wlg_2008_SLR_5.png}}%
		\includegraphics[trim = 0 {0.0\wd0} 0 0, clip,
		width=\textwidth]{../resultsfiguresV3/BGBWTUK12_wlg_2008_SLR_5.png}
		\caption{Peilscenario BGBW}
	\end{subfigure}
	\begin{subfigure}[b]{0.32\textwidth}
		\sbox0{\includegraphics{../resultsfiguresV3/BBWTUK12_wlg_2008_SLR_5.png}}%
		\includegraphics[trim = 0 {0.0\wd0} 0 0, clip,
		width=\textwidth]{../resultsfiguresV3/BBWTUK12_wlg_2008_SLR_5.png}
		\caption{Peilscenario BBW}
	\end{subfigure}
	\begin{subfigure}[b]{0.32\textwidth}
		\sbox0{\includegraphics{../resultsfiguresV3/BATUK12_wlg_2008_SLR_5.png}}%
		\includegraphics[trim = 0 {0.0\wd0} 0 0, clip,
		width=\textwidth]{../resultsfiguresV3/BATUK12_wlg_2008_SLR_5.png}
		\caption{Peilscenario BA}
	\end{subfigure}
\end{figure}
\begin{figure}[H]\ContinuedFloat
	\begin{subfigure}[b]{0.32\textwidth}
		\sbox0{\includegraphics{../resultsfiguresV3/BWTUK12_wlg_2008_SLR_5.png}}%
		\includegraphics[trim = 0 {0.0\wd0} 0 0, clip,
		width=\textwidth]{../resultsfiguresV3/BWTUK12_wlg_2008_SLR_5.png}
		\caption{Peilscenario BW}
	\end{subfigure}
	\begin{subfigure}[b]{0.32\textwidth}
		\sbox0{\includegraphics{../resultsfiguresV3/BBTUK12_wlg_2008_SLR_5.png}}%
		\includegraphics[trim = 0 {0.0\wd0} 0 0, clip,
		width=\textwidth]{../resultsfiguresV3/BBTUK12_wlg_2008_SLR_5.png}
		\caption{Peilscenario BB}
	\end{subfigure}
	\begin{subfigure}[b]{0.32\textwidth}
		\sbox0{\includegraphics{../resultsfiguresV3/B6TUK12_wlg_2008_SLR_5.png}}%
		\includegraphics[trim = 0 {0.0\wd0} 0 0, clip,
		width=\textwidth]{../resultsfiguresV3/B6TUK12_wlg_2008_SLR_5.png}
		\caption{Peilscenario B6}
	\end{subfigure}
	\caption{Peilen (m NAP) als functie van de tijd voor een aantal \gls{Peilscenarios} (schaal op vertikale as zijn verschillend)}
	\label{fig:cpdf_wl}
\end{figure}
\end{tcolorbox}	

\chapter{Uitvoergrafieken modelscript}
\label{appA:uitgraf}
\begin{tcolorbox}[ colback=white,colframe=black,sharp corners, boxrule=0.5pt]
	\begin{figure}[H]
		\begin{subfigure}[b]{0.32\textwidth}
			\sbox0{\includegraphics{../resultsV3/2008BATPK12_getijslag__SLR_35.png}}%
			\includegraphics[trim = 0 {0.0\wd0} 0 0, clip, width=\textwidth]{../resultsV3/2008BATPK12_getijslag__SLR_35.png}
			\caption{Peilscenario BAPK}
		\end{subfigure}
		%
		\begin{subfigure}[b]{0.32\textwidth}
			\sbox0{\includegraphics{../resultsV3/2008BBWTP2K12_getijslag__SLR_35.png}}%
			\includegraphics[trim = 0 {0.0\wd0} 0 0, clip, width=\textwidth]{../resultsV3/2008BBWTP2K12_getijslag__SLR_35.png}
			\caption{Peilscenario BBWTP2}
		\end{subfigure}
		\begin{subfigure}[b]{0.32\textwidth}
			\sbox0{\includegraphics{../resultsV3/2008BMBWTP2K12_getijslag__SLR_35.png}}%
			\includegraphics[trim = 0 {0.0\wd0} 0 0, clip,
			width=\textwidth]{../resultsV3/2008BMBWTP2K12_getijslag__SLR_35.png}
			\caption{Peilscenario BMBWTP2}
		\end{subfigure}
	\end{figure}
	\begin{figure}[H]\ContinuedFloat
		\begin{subfigure}[b]{0.32\textwidth}
			\sbox0{\includegraphics{../resultsV3/2008BMBWTP3K12_getijslag__SLR_35.png}}%
			\includegraphics[trim = 0 {0.0\wd0} 0 0, clip,
			width=\textwidth]{../resultsV3/2008BMBWTP3K12_getijslag__SLR_35.png}
			\caption{Peilscenario BMBWTP3}
		\end{subfigure}
		\begin{subfigure}[b]{0.32\textwidth}
			\sbox0{\includegraphics{../resultsV3/2008BPTMBWTUK12_getijslag__SLR_35.png}}%
			\includegraphics[trim = 0 {0.0\wd0} 0 0, clip,
			width=\textwidth]{../resultsV3/2008BPTMBWTUK12_getijslag__SLR_35.png}
			\caption{Peilscenario BPTMBW}
		\end{subfigure}
		\begin{subfigure}[b]{0.32\textwidth}
			\sbox0{\includegraphics{../resultsV3/2008BWTPK12_getijslag__SLR_35.png}}%
			\includegraphics[trim = 0 {0.0\wd0} 0 0, clip,
			width=\textwidth]{../resultsV3/2008BWTPK12_getijslag__SLR_35.png}
			\caption{Peilscenario BBW}
		\end{subfigure}
	\end{figure}
	\begin{figure}[H]\ContinuedFloat
		\begin{subfigure}[b]{0.32\textwidth}
			\sbox0{\includegraphics{../resultsV3/2008RGV1TUVK12_getijslag__SLR_35.png}}%
			\includegraphics[trim = 0 {0.0\wd0} 0 0, clip,
			width=\textwidth]{../resultsV3/2008RGV1TUVK12_getijslag__SLR_35.png}
			\caption{Peilscenario RGV1}
		\end{subfigure}
		\begin{subfigure}[b]{0.32\textwidth}
			\sbox0{\includegraphics{../resultsV3/2008RGV40TUVK12_getijslag__SLR_35.png}}%
			\includegraphics[trim = 0 {0.0\wd0} 0 0, clip,
			width=\textwidth]{../resultsV3/2008RGV40TUVK12_getijslag__SLR_35.png}
			\caption{Peilscenario RGV40}
		\end{subfigure}
		\begin{subfigure}[b]{0.32\textwidth}
			\sbox0{\includegraphics{../resultsV3/2008TMBWTPK12_getijslag__SLR_35.png}}%
			\includegraphics[trim = 0 {0.0\wd0} 0 0, clip,
			width=\textwidth]{../resultsV3/2008TMBWTPK12_getijslag__SLR_35.png}
			\caption{Peilscenario TMBW}
		\end{subfigure}
		\caption{Cumulatieve verdeling van waterstanden in de Grevelingen, doorlaatmiddel met 12 kokers en een zeespiegelstijging van 35cm (tov 2008))}
		\label{fig:cpdf_wl}
	\end{figure}
\end{tcolorbox}

\chapter{Format \gls{hypso} data}
\label{appA:hyspomet}
Hier volgt een voorbeeld van de hypsometrische curve dat in een ascii bestand is opgeslagen. Hier is alleen het eerste deel weergegeven.
\begin{tcolorbox}[ colback=white,colframe=black,sharp corners, boxrule=0.5pt]
	\obeylines
	\verbatiminput{textfiles/grev_opp-diepte.txt}%
\end{tcolorbox}	

\chapter{Voorbeelden gedetailleerde tijdreeksen}
\label{appA:tijdrks}
De volgende voorbeelfiguren zijn gegenereerd met het post-processing script \file{timeseriescheck.py}:
\begin{tcolorbox}[ colback=white,colframe=black,sharp corners, boxrule=0.5pt]
	\begin{figure}[H]
		\begin{subfigure}[b]{0.5\textwidth}
			\sbox0{\includegraphics{../figuresV4_temp/2008TMBWTPK12_debieten_SLR_35.png}}%
			\includegraphics[trim = 0 {0.0\wd0} 0 0, clip, width=\textwidth]{../figuresV4_temp/2008TMBWTPK12_debieten_SLR_35.png}
			\caption{2008TMBWTPK12\_debieten\_SLR\_35}
		\end{subfigure}
		%
		\begin{subfigure}[b]{0.5\textwidth}
			\sbox0{\includegraphics{../figuresV4_temp/2008TMBWTP5K12_debieten_SLR_35.png}}%
			\includegraphics[trim = 0 {0.0\wd0} 0 0, clip, width=\textwidth]{../figuresV4_temp/2008TMBWTP5K12_debieten_SLR_35.png}
			\caption{2008TMBWTP5K12\_debieten\_SLR\_35}
		\end{subfigure}
		\begin{subfigure}[b]{0.5\textwidth}
			\sbox0{\includegraphics{../figuresV4_temp/2008TMBWTAK12_debieten_SLR_35.png}}%
			\includegraphics[trim = 0 {0.0\wd0} 0 0, clip,
			width=\textwidth]{../figuresV4_temp/2008TMBWTAK12_debieten_SLR_35.png}
			\caption{2008TMBWTAK12\_debieten\_SLR\_35}
		\end{subfigure}
		\begin{subfigure}[b]{0.5\textwidth}
			\sbox0{\includegraphics{../figuresV4_temp/2008RGVTUVK12_debieten_SLR_35.png}}%
			\includegraphics[trim = 0 {0.0\wd0} 0 0, clip,
			width=\textwidth]{../figuresV4_temp/2008RGVTUVK12_debieten_SLR_35.png}
			\caption{2008RGVTUVK12\_debieten\_SLR\_35}
		\end{subfigure}
		\begin{subfigure}[b]{0.5\textwidth}
			\sbox0{\includegraphics{../figuresV4_temp/2008BMBWTP2K12_debieten_SLR_35.png}}%
			\includegraphics[trim = 0 {0.0\wd0} 0 0, clip,
			width=\textwidth]{../figuresV4_temp/2008BMBWTP2K12_debieten_SLR_35.png}
			\caption{2008BMBWTP2K12\_debieten\_SLR\_35}
		\end{subfigure}
		\begin{subfigure}[b]{0.5\textwidth}
			\sbox0{\includegraphics{../figuresV4_temp/2008BBWTP2K12_debieten_SLR_35.png}}%
			\includegraphics[trim = 0 {0.0\wd0} 0 0, clip,
			width=\textwidth]{../figuresV4_temp/2008BBWTP2K12_debieten_SLR_35.png}
			\caption{2008BBWTP2K12\_debieten\_SLR\_35}
\end{subfigure}
		\caption{Voorbeelden van gedetailleerde tijdreeksen van model runs}
		\label{fig:timeseries}
	\end{figure}
\end{tcolorbox}	

\chapter{Voorbeelden tijdreeks van debieten (als HD randvoorwaarde)}
\label{appA:debietrand}
Hier volgt een voorbeeld van een *.bcct file waarin tijdreeksen van debieten die door het model script zijn berekend zijn opgeslagen en die direct gebruikt kunnen worden door een hydrodynamisch model. De inhoud van de tijdreeks kan direct onder de header informatie worden gekopieerd van een \file{bct} file die door een hydrodynamisch model worden gebruikt. De T0 die nodig is, is in het script gedefinieerd maar niet in de file opgenomen. In het modelscript is deze gedefinieerd door ITDATE. Op dit moment is de ITDATE gedefinieerd door 1-1-2007 en om deze tijdreeksen te gebruiken in een hydrodynamisch model moet ook in dat model de ITDATE hetzelfde zijn. Positieve debieten zijn gedefinieerd op basis van het huidige Delft3D grid van de Grevelingen.
Het formaat hier is geschikt voor Delft3D, maar als het voor een FM model is dan kan het formaat in de code worden aangepast. 

\begin{tcolorbox}[ colback=white,colframe=black,sharp corners, boxrule=0.5pt]
	\obeylines
	\small
	\verbatiminput{textfiles/BATPK12SLR35_Qgate2008.bccts}
\end{tcolorbox}
