7
'com-'
'XCOR','YCOR','ALFAS','GRID'
14
'initial bed level',         'DP0'  ,' '    ,'INITBOT' ,'CODB','TEMPOUT','d','NONE','NONE'
'time-varying bed level',    'DP'   ,' '    ,'BOTTIM'  ,'CODB','TEMPOUT','d','BOTTIM','TIMBOT'
'water level',               'S1'   ,' '    ,'CURTIM'  ,'KCS','KENMCNST','c','CURTIM','TIMCUR'
'Hrms wave height'           'HRMS' ,' '    ,'WAVTIM'  ,'KCS','KENMCNST','c','WAVTIM','TIMWAV'
'Hrms wave vector'           'HRMS' ,'DIR'  ,'WAVTIM'  ,'KCS','KENMCNST','w','WAVTIM','TIMWAV'
'Tp wave period'             'TP'   ,' '    ,'WAVTIM'  ,'KCS','KENMCNST','c','WAVTIM','TIMWAV'
'wave dissipation'           'DISS' ,' '    ,'WAVTIM'  ,'KCS','KENMCNST','c','WAVTIM','TIMWAV'
'velocity',                  'U1'   ,'V1'   ,'CURTIM'  ,'KCS','KENMCNST','u','CURTIM','TIMCUR'
'discharge',                 'QU'   ,'QV'   ,'CURTIM'  ,'KCS','KENMCNST','u','CURTIM','TIMCUR'
'wave force',                'FX'   ,'FY'   ,'WAVTIM'  ,'KCS','KENMCNST','u','WAVTIM','TIMWAV'
'mass flux',                 'MX'   ,'MY'   ,'WAVTIM'  ,'KCS','KENMCNST','u','WAVTIM','TIMWAV'
'tide-avg bedload transport','TTXA' ,'TTYA' ,'TRANSTIM','KCS','KENMCNST','t','TRANSTIM','TSEDE'
'tide-avg susp. transport',  'TTXSA','TTYSA','TRANSTIM','KCS','KENMCNST','u','TRANSTIM','TSEDE'
'max. bottom friction'       'TAUMAX','  '  ,'TAUTIM'  ,'KCS','KENMCNST','c','CURTIM','TIMCUR'
'tram-'
'XCOR','YCOR','ALFAS','GRID'
4
'tide-avg bedload transport','TTXA' ,'TTYA' ,'MAPATRAN','CODW','TEMPOUT','t'
'tide-avg susp. transport',  'TTXSA','TTYSA','MAPATRAN','CODW','TEMPOUT','u'
'bed-load transport',        'SX'   ,'SY'   ,'MAPTTRAN','CODW','TEMPOUT','t'
'susp. load transport',      'SXS'  ,'SYS'  ,'MAPTTRAN','CODW','TEMPOUT','u'
'trim-'
'XCOR','YCOR','ALFAS','map-const'
13
'initial bottom depth',      'DP0'  ,' '    ,'map-const' ,'CODB', 'TEMPOUT','d'
'depth water level points',  'DP0'  ,' '    ,'map-const' ,'KCS','map-const','s'
'water level',               'S1'   ,' '    ,'map-series','KCS','map-const','c'
'velocity',                  'U1',   'V1',   'map-series','KCS','map-const','u'
'bottom stress',             'TAUKSI','TAUETA','map-series','KCS','map-const','u'
'thickness of bed layer',    'DPSED',' '    ,'map-sed-series','KCS','map-const','c'
'time-varying depth',        'DPS',' '      ,'map-sed-series','KCS','map-const','c'
'bottom sediment kg/m2',     'BODSED',' '   ,'map-sed-series','KCS','map-const','c'
'bed load transport',        'SBUU' ,'SBVV' ,'map-sed-series','KCS','map-const','u'
'susp. load transport',      'SSUU' ,'SSVV' ,'map-sed-series','KCS','map-const','u'
'constituent',               'R1'   ,' '    ,'map-series','KCS','map-const','c'
'average bed load transport','SBUUA' ,'SBVVA' ,'map-avg-series','KCS','map-const','u'
'average susp. load transport','SSUUA' ,'SSVVA' ,'map-avg-series','KCS','map-const','u'
'botm-'
'XCOR','YCOR','ALFAS','GRID'
1
'time-integr. transport',    'TX',   'TY',   'MAPBOTTIM' ,'CODW', 'TEMPOUT','t'
'hwgxy'
'XP','YP','NONE','map-series'
12
'Hsig wave height',   'HSIGN'  ,' '   ,  'map-series','CODE','map-series','d'
'Hsig wave vector',   'HSIGN'  ,'DIR' ,  'map-series','CODE','map-series','v'
'wave period',        'PERIOD' ,' '   ,  'map-series','CODE','map-series','d'
'directional spreading','DSPR' ,' '   ,  'map-series','CODE','map-series','d'
'dissipation',        'DISSIP' ,' '   ,  'map-series','CODE','map-series','d'
'leakage',            'LEAK'   ,' '   ,  'map-series','CODE','map-series','d'
'fraction breaking',  'QB'     ,' '   ,  'map-series','CODE','map-series','d'
'orbital velocity',   'UBOT'   ,' '   ,  'map-series','CODE','map-series','d'
'wave steepness'  ,   'STEEPW' ,' '   ,  'map-series','CODE','map-series','d'
'wave length'     ,   'WLENGTH',' '   ,  'map-series','CODE','map-series','d'
'current velocity','VELOC-X','VELOC-Y'  ,'map-series','CODE','map-series','x'
'energy transport','TRANSP-X','TRANSP-Y','map-series','CODE','map-series','x'
'bagr-'
'XCOR','YCOR','ALFAS','GRID'
3
'Contract dredging depth',  'DPBREF',' ','MAPBGREF','CODB','TEMPOUT','d'
'Cumulative dredging depth','DDPBAG',' ','MAPTBAG', 'CODB','TEMPOUT','d'
'Bed level',                'DP',    ' ','MAPTBAG', 'CODB','TEMPOUT','d'
'wavm-'
'XP','YP','NONE','map-series'
13
'Hsig wave height',   'HSIGN'  ,' '   ,  'map-series','CODE','map-series','d'
'Hsig wave vector',   'HSIGN'  ,'DIR' ,  'map-series','CODE','map-series','v'
'wave period',        'PERIOD' ,' '   ,  'map-series','CODE','map-series','d'
'directional spreading','DSPR' ,' '   ,  'map-series','CODE','map-series','d'
'dissipation',        'DISSIP' ,' '   ,  'map-series','CODE','map-series','d'
'leakage',            'LEAK'   ,' '   ,  'map-series','CODE','map-series','d'
'fraction breaking',  'QB'     ,' '   ,  'map-series','CODE','map-series','d'
'orbital velocity',   'UBOT'   ,' '   ,  'map-series','CODE','map-series','d'
'wave steepness'  ,   'STEEPW' ,' '   ,  'map-series','CODE','map-series','d'
'wave length'     ,   'WLENGTH',' '   ,  'map-series','CODE','map-series','d'
'current velocity','VELOC-X','VELOC-Y'  ,'map-series','CODE','map-series','x'
'energy transport','TRANSP-X','TRANSP-Y','map-series','CODE','map-series','x'
'peak period',        'RTP'    ,' '   ,  'map-series','CODE','map-series','d'

d scalar corner points
c scalar centre points
s scalar centre points, interpolated from depth points
x vector x,y components, centre point
t vector u,v components, centre point
u vector u,v components, u,v points
v vector magnitude/direction(deg.) corner point
w vector magnitude/direction(deg.) centre point
