50 100 150 200 250 k_{wx} [rad/m]

50

100

150

200

250 k_{wy} [rad/m]

0 0

0

0

0.4 0.4

0.4

0.4

0.8

0.8

0.8 a minimum diffusion coefficient [m^2/s]

50 100 150 200 250 l_{wx} [m]

50

100

150

200

250 l_{wx} [m]

0 b