xRD (m) yRD (m)

(c) bodemligging [m NAP], 14-Mar-2009, singlebeam 50 m

5.3 5.35 5.4 5.45 5.5 5.55 5.6 5.65 5.7 x 10^4

3.96

3.965

3.97

3.975

3.98

3.985

3.99

3.995

4 x 10^5

-12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1