Specificaties  
IMWA en IM Metingen  
Shapefile + CSV encoding 

	Auteur: 	Informatiehuis Water 	

Datum: 	8 maart 2017 	

Versie: 	2.7 	

Rapport: Specificaties IMWA en IM Metingen SHP en CSV encoding Datum: 08-03-2017  
Versie: 2.7 

Documentbeheer 

Wijzigingshistorie 

Datum 	Versie	Auteur 	Wijziging 	
22 mrt. 2012 	0.33 	Informatiehuis Water 	Initiële versie in memo-sjabloon 	
12 juni 2012 	1.0 	Hinne Reitsma 	Rapport-sjabloon toegepast. Inhoudelijk 	
			ongewijzigd behalve kleine wijziging in tabel 	
			2.2.3 en in bijlage B 	
17 dec 2013 	1.01 	Sylvia van Kuijck 	Opmerking over grootheid bij combinatie 	
			parameter O2 en eenheid % in Bijlage A 	
			aangepast. 	
12-9-2014 	1.1 	André Meerkerk 	RfC W-1401-0005: foutherstel kolomnaam 	
			Taxon.name en wetenschappelijke notatie 	
			getallen; 	
			tekstuele verbeteringen; Bijlage A "Omgaan 	
			met typering, grootheid en parameter", is 	
			verwijderd. 	
05-12-2014 	1.2 	Huibert-Jan Lekkerkerk 	Aanvullingen (voorstel) voor KRM / 	
			biologische gegevens + Shapefile encoding 	
05-12-2014 	1.3 	Huibert-Jan Lekkerkerk 	Bijgesteld nav nadere info KRM portaal 	
09-01-2015 	2.0.0 	Robin Huisman 	Omgezet naar het IMMetingenAquo model. 	
23-01-2015 	2.0.1 	Robin Huisman 	Teruggedraaid naar nederlandse 	
			kolomkoppen. 	
06-02-2015 	2.0.2 	Huibert-Jan lekkerkerk 	Commentaar geleverd 	
27-03-2015 	2.0.3 	Willemien Joosse 	Commentaar geleverd 	
01-04-2015 	2.0.4 	Willemien Joosse 	Commentaar verwerkt 	
08-04-2015 	2.0.5 	Willemien Joosse 	Voor gezamenlijk met SIKB beheerde 	
			domeintabellen *.id gebruiken i.p.v. *.code 	
14-04-2015 	2.1 	Huibert-Jan Lekkerkerk 	Laatste wijzigingen metingen encoding, 	
			toevoegen waterveiligheid 	
20-04-2015 	2.2 	Sylvia van Kuijck 	Officiele naam shapefile verwerkt. ID en Code 	
			in csv vooralsnog beide toegestaan. 	
20-08-2015 	2.3 	Dirk Simon Beerda 	Laatste wijzigingen doorgevoerd 	
27-08-2015 	2.4 	Dirk Simon Beerda 	Compartiment.id en compartiment.code 	
			verwijderd uit CSV tijdwaarden. 	
			Metingomschrijving veranderd in 	
			Omschrijving 	
30-09-2015 	2.5 	Maria Rosendal 	Redactionele aanpassingen 	
20-11-2015 	2.4 (!) 	Dirk Simon Beerda 	Optie mbt ‘id’ uit CSV-bestanden 	
			meetwaarden verwijderd. 	
05-01-2016 	2.6 	Hinne Reitsma 	Versies 2.5 (dd 30-09-2015) en 2.4 (dd. 20-	
			11-2015) zo goed mogelijk samengevoegd. 	
20-01-2016 	2.6.1 	Hinne Reitsma 	Foutjes gecorrigeerd:  	
			Ref.hor.code bij Monster.csv 	
			Versie bij Tijdwaarde.csv 	
03-08-2016 	2.6.2 	Maria Rosendal 	Tekst verduidelijkt over opname in een 	
			uitwisselbestand van kolommen die niet in 	
			IMWA voorkomen (H 2.1.1). 	
08-03-2017 	2.7 	Willemien Joosse 	Wijziging W-1508-0015 CSV-uitwisselformaat 	
			Metingen samenvoegen tot 1 bestand 	
			doorvoeren 	

Review 

Datum 	Versie 	Reviewer 	Functie 	
20-4-2015 	2.2 	Sylvia van Kuijck 	Teamleider Programmabureau 	
02-09-2015 	2.4c 	Hinne Reitsma 	Adviseur Aquo-standaard 	

pagina 2 van 36 

Rapport: Specificaties IMWA en IM Metingen SHP en CSV encoding Datum: 08-03-2017  
Versie: 2.7 

Controle en vrijgave 

Datum Versie Controleur Functie 
20-4-2015 2.2 Sylvia van Kuijck Teamleider Programmabureau 
8 maart 2017 2.7 Edwin Wisse Informatie-architect IHW 

 

Inhoudsopgave 

1. 	Inleiding 	5 	

1.1 	Achtergrond en doel ................................................................... 5 	
1.2 	Uitwisselen van meetgegevens ..................................................... 5 	
1.3 	Uitwisselen van informatie voor het toetsen van keringen .................... 5 	

2. 	Specificaties 	8 	

2.1 	Inhoud .................................................................................... 8 2.1.1 Kolommen en kolomkoppen .......................................................... 8 2.1.2 Gegevensregels ........................................................................ 9 2.1.3 Specifiek voor Shapefile bestanden ............................................... 10 2.1.4 Specifiek voor CSV bestanden ..................................................... 10 	
2.2 	Details CSV en Shapefile bestanden ............................................. 12 2.2.1 Details CSV ‘Meetpunt’ .............................................................. 12 2.2.2 Details DBF ‘Meetobject’ ............................................................ 12 2.2.3 Details CSV ‘Meetwaarden (inclusief Monsterkenmerken)’ ................... 13 2.2.4 Waterkering (SHP) ................................................................... 19 2.2.5 Kunstwerk (SHP) ..................................................................... 21 2.2.6 Profiel (SHP) .......................................................................... 23 2.2.7 Profielpunt (CSV) ..................................................................... 24 2.2.8 Waterdeel (SHP) ..................................................................... 25 2.2.9 Waterbeheergebied (SHP) .......................................................... 26 2.2.10 Bekledingsconstructie (SHP) ....................................................... 27 2.2.11 Bekledinglaag (CSV) ................................................................. 28 2.2.12 OndergrondModelGebied (SHP) ................................................... 29 2.2.13 Bodemlaag (CSV) .................................................................... 30 	

pagina 3 van 36 

Rapport: Specificaties IMWA en IM Metingen SHP en CSV encoding Datum: 08-03-2017  
Versie: 2.7 

Bijlage A 	Toelichting op grootheid, parameter en typering 	31 	

Bijlage B 	Mapping met IM Metingen klassen en attributen 	32 	

 

pagina 4 van 36 

Rapport: Specificaties IMWA en IM Metingen SHP en CSV encoding Datum: 08-03-2017  
Versie: 2.7 

1. Inleiding 

1.1 Achtergrond en doel 

Dit document beschrijft de manier van omzetten (‘encoding’) van het uitwisselmodel IMWA en 
IM Metingen naar het technisch formaat ‘CSV’ en ‘Shapefile’. Naast CSV / Shapefile 
ondersteunt het Informatiehuis Water ook het technische formaat ‘XML’, dit is een GML 
encoding (GML 3.1.1, technisch formaat) van IMWA en IM Metingen. 

De in dit document beschreven CSV / Shapefile (SHP) formaten zijn niet bedoeld als 
vervanging van het IMWA en IM Metingen XML / GML formaat en kunnen niet dezelfde 
rijkheid aan informatie overbrengen. Doel van de CSV / Shapefile formaten is om, voor een 
aantal veelgebruikte constructies en met name voor grote hoeveelheden gegevens, een 
eenvoudig te genereren (en met b.v. MS-Excel in te lezen) formaat beschikbaar te stellen om 
zo de interoperabiliteit van (uitwisselbaarheid tussen) systemen te vergroten. 

1.2 Uitwisselen van meetgegevens 

Het is niet mogelijk om alle informatie die in het IMWA en IM Metingen XML-formaat is 
opgenomen in een enkel CSV / Shapefile bestand uit te wisselen. Om de complexe structuur 
van IMWA en IM Metingen in een CSV / Shapefile-uitwisseling te gebruiken zijn meerdere 
CSV / Shapefile formaten (bestanden) gedefinieerd. 

Voor IM Metingen zijn dat: 

• 	CSV: ‘Meetpunt’. Momenteel ondersteunt dit formaat alleen het type ‘meetpunt’; er is geen mogelijkheid om lijn- en/of vlakgeometrieën uit te wisselen in de CSV variant 	

• 	Shapefile: ‘Meetobject’. Dit formaat ondersteunt de uitwisseling van meer complexe geometrieën middels het ESRI Shapefile formaat (GIS data). In dit formaat kunnen zowel punten, lijnen en vlakken worden uitgewisseld. Aangeraden wordt om te kiezen tussen ofwel een CSV uitwisseling (meetpunt) ofwel een Shapefile uitwisseling (meetobject) en deze niet met elkaar te vermengen. 	

• CSV: ‘Meetwaarden (inclusief Monsterkenmerken)’. Dit formaat is geschikt voor het 
uitwisselen van meetwaarden, inclusief de monsterkenmerken. Hierbij is wel een apart 
bestand met meetpunt / meetobject eigenschappen noodzakelijk, conform het 
hierbovengenoemde formaat van ‘Meetpunt’ / ‘Meetobject’. 
 
Het is niet mogelijk om meervoudig bepaalde waarden uit te wisselen via CSV, 
hiervoor dient gebruik gemaakt te worden van het XML-formaat van IMWA Metingen. 

1.3 Uitwisselen van informatie voor het toetsen van keringen 

Deze versie van het uitwisselformaat richt zich op de uitwisseling van gegevens voor de 
volgende toetssporen: 

• 	Bekleding (STBK) 	
• 	Piping en Heave (STPH) 	
• 	Macrostabiliteit buitenwaarts (STBU) 	

Inleiding 	pagina 5 van 36 	

Rapport: Specificaties IMWA en IM Metingen SHP en CSV encoding Datum: 08-03-2017  
Versie: 2.7 

• 	Macrostabiliteit binnenwaarts (STBI) 	
• 	Microstabiliteit (STMI) 	
• 	Voorland / zettingsvloeiing (STVL) 	

De volgende typen gegevens kunnen op basis van dit document ten behoeve van de toetsing 
worden uitgewisseld: 

1. 	Referentiegegevens 	

a. 	Ligging, typering en normen van waterkeringen (op basis van Nationale Basisbestanden Primaire Waterkeringen) 	

b. 	Hoogtegeometrie van waterkeringen (op basis van profielen) 	

c. Waterpeilen in relatie tot oppervlaktewateren (waterdelen) en/of 
Waterbeheergebieden 

2. 	Bekledingen 
a. Ligging en typering van bekledingsconstructies 
b. Bekledinglagen waaruit de bekledingsconstructie is opgebouwd 	

c. 	Eigenschappen (parameters) van bekledinglagen t.b.v. de berekeningen voor de toetsing van bekledingen 	

3. 	Geotechnische gegevens 	

a. 	Bodem-/ondergrondmodel (inclusief geografisch bereik) op basis van een ‘proevenverzameling’ 	

b. 	Bodemlagen die in het bodem-/ondergrondmodel voorkomen 	

c. 	Eigenschappen (geotechnische parameters) van bodemlagen t.b.v. de berekeningen voor de toetsing van de stabiliteit van waterkeringen 	

Het uitwisselformaat voor geotechnische gegevens is, mede in relatie tot de ontwikkeling van 
de Basisregistratie Ondergrond - BRO (registratieobjecten ‘sondering’ en ‘booronderzoek’), 
nog niet volledig uitgekristalliseerd. Dit onderdeel behoeft nog nadere uitwerking en is nog niet 
als uitwisselformaat getest en/of geimplementeerd. 

Inleiding 	pagina 6 van 36 	

Rapport: Specificaties IMWA en IM Metingen SHP en CSV encoding Datum: 08-03-2017  
Versie: 2.7 

Waterkering en kunstwerken 

Het uitwisselformaat voor de uitwisseling van de waterkeringen (als referentielijn) is 
beschreven in het uitwisselformaat voor de ‘Nationale Basisbestanden Primaire 
Waterkeringen (NBPW)’. Dit bestaat uit een Shapefile formaat voor de waterkering zelf én een 
Shapefile formaat voor de kunstwerken die daar onderdeel van uit maken. 

Hoogtegeometrie waterkering (profiel) 

De uitwisseling van hoogtegeometrie, op basis van profielen, vindt plaats via de volgende 
bestanden: 

• 	Profiel (SHP): bevat de locatie van het profiel c.q. waar het profiel is gemeten. Deze locatie wordt geometrisch als 2D-lijn (PolyLine) uitgewisseld. Deze lijn is doorgaans geconstrueerd door het eerste en laatste punt van de reeks profielpunten met elkaar te verbinden. 	

• 	Profielpunt (CSV): bevat de profielpunten die behoren tot een profiel. Deze punten kunnen gemeten of geschematiseerd zijn. Ieder profielpunt kan vai een attribuut worden getypeerd met kenmerkende locatie van het profielpunt (bijv. ‘buitenkruin’). 	

Hydrologische parameters (waterpeil) 

Waterpeilen in relatie tot oppervlaktewateren (zoals de kwelsloot) of waterbeheergebieden 
(zoals peilgebieden) worden uitgewisseld via de volgende bestanden: 

• 	Waterdeel (SHP): bevat de oppervlaktewateren (waterdelen) waarvoor één of meer waterpeil(en) worden uitgewisseld. Waterdelen kunnen als 2D-lijn (PolyLine) en/of 2D-vlak (Polygon) worden uitgewisseld. 	

• 	Waterbeheergebied (SHP): bevat de waterbeheergebieden waarvoor één of meer waterpeil(en) worden uitgewisseld. Waterbeheergebieden worden als 2D-vlak (Polygon) uitgewisseld. 	

• 	Waterpeil (CSV): bevat de waterpeilen (numerieke waarden) die horen bij een waterdeel of waterbeheergied.Deze wordt uitgewisseld via het csv formaat ‘tijdwaarden’ waarbij in de GeoObject code wordt verwezen naar de identificatie uit het csv formaat ‘waterdeel’ of ‘waterbeheergebied’ 	

Bekledingen 
Bekledingen in relatie tot waterkeringen worden uitgewisseld via de volgende bestanden: 

• 	Bekledingsconstructie (SHP): bevat de bekledingsconstructies. Bekledigsconstructies worden uitgewisseld als 2D-vlak (Polygon) of 3D-vlak (PolygonZ). 	

• 	Bekledinglaag (CSV): bevat de beschrijving van de verschillende lagen, zoals ‘toplaag’ en ‘filter’, waaruit de bekledingsconstructie is opgebouwd. 	

Inleiding 	pagina 7 van 36 	

Rapport: Specificaties IMWA en IM Metingen SHP en CSV encoding Datum: 08-03-2017  
Versie: 2.7 

• 	BekledinglaagEigenschap (CSV): bevat de (geschematiseerde) parameters voor de bekledinglaag die vereist zijn voor de toetsing. Deze wordt uitgewisseld via het csv formaat ‘tijdwaarden’ waarbij in de GeoObject code wordt verwezen naar de identificatie uit het csv formaat ‘bekledingslaag’. 	

Geotechnische gegevens 

Geotechnische gegevens in relatie tot waterkeringen worden uitgewisseld via de volgende 
bestanden: 

• 	OndergrondModelGebied (SHP): bevat het ruimtelijk bereik van het ondergrondmodel (op basis van een proevenverzameling1). 
Modelgebieden voor de ondergrond worden uitgewisseld als 2D-vlak (Polygon). 	

• 	Bodemlaag (CSV): bevat de beschrijving van de verschillende lagen (zoals ‘toplaag’ en ‘filter’) waaruit het ondergrondmodel is opgebouwd. 	

• 	BodemlaagEigenschap (CSV): bevat de (geschematiseerde) parameters voor de bekledinglaag die vereist zijn voor de toetsing. Deze wordt uitgewisseld via het csv formaat ‘tijdwaarden’ waarbij in de GeoObject code wordt verwezen naar de identificatie uit het csv formaat ‘bodemlaag’. 	

2. Specificaties 

2.1 Inhoud 

Ieder CSV / Shapefile-bestand bestaat uit twee delen: 

1. 	Header of kopregel waarin de kolomkoppen zijn opgenomen  	
2. 	Serie gegevensregels waarin de daadwerkelijke informatie is opgenomen in dezelfde volgorde als in de headerregel.  	

2.1.1 Kolommen en kolomkoppen 

• 	Kolomkoppen hebben een Nederlandse naam die direct is afgeleid van (en zoveel mogelijk gelijkend op) de attribuutnamen uit IMWA en IM Metingen (zie tabellen in paragraaf 2.2). De mapping van de kolomkoppen met IM Metingen klassen en attributen is opgenomen in bijlage B. 	

• 	Kolommen die verwijzen naar een ‘externe sleutel’ zoals in meetwaarde naar de meetpunt / meetobject-identificatie hebben een opbouw die bestaat uit twee velden; te weten de ‘namespace’ (NL + <waterbeheerdercode>) en de identificatie (de unieke 	

 

1 Verzameling van proeven voor een (gelijk veronderstelde) bodemlaag op basis van 
boringen en/of sonderingen. 

Specificaties 	pagina 8 van 36 	

Rapport: Specificaties IMWA en IM Metingen SHP en CSV encoding Datum: 08-03-2017  
Versie: 2.7 

identificatie zoals deze binnen de registratie van de waterbeheerder bekend is; uniek 
per gegevenstype, dus per meetpunt, monster of tijdwaarde). Optioneel kan aan de 
namespace en identificatie een versie worden toegevoegd om, met name bij 
GeoObjecten, verschillende versies in één bestand te kunnen uitwisselen. 

• 	Elk record heeft een unieke sleutel, deze sleutel bestaat uit de combinatie van identificatie en namespace. Alleen de combinatie maakt de sleutel uniek. De verwijzing naar een ander record of object gebeurd op basis van de deze uniek sleutel in een bepaald format. De inhoud van bijv. het veld meetpunt.identificatie moet bestaan uit dit format: NL + <namespace> + '_' + <identificatie> 	

Voorbeeld: “NL79_CDE-89-9” 

• 	De cardinaliteit per kolom is tenminste gelijk aan die van IMWA en IM Metingen (zie hiervoor ook de details verder in dit document), voor specifieke uitwisselingsbehoeften mogen er aanvullende eisen gesteld worden (in de gegevensregels): 	

o	N mag C of J worden 	
o	C mag J worden 	

Dit gebeurt door specifieke afspraken die niet in dit document zijn opgenomen maar in 
de systeemdocumentatie welke voor alle gebruikers (en afnemers) toegankelijk is. Er 
wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen ‘J – verplicht’, ‘N - niet verplicht’ en ‘C – 
conditioneel’. Bij conditioneel bevat de toelichting op het veld een beschrijving onder 
welke omstandigheden het veld verplicht is en in welke omstandigheden niet. 

• 	Het CSV / Shapefile bestand bevat tenminste alle kolommen die verplicht zijn (cardinaliteit = J). De niet verplichte kolommen mogen opgenomen worden, maar dit hoeft niet.  	

• 	Er gelden geen eisen met betrekking tot de volgorde waarin de kolommen (attributen) in het bestand voorkomen. Elke volgorde is toegestaan. 	

• 	In het bestand mogen kolommen worden opgenomen die niet in IMWA en IM Metingen voorkomen. Aangeraden wordt deze in afzonderlijke afspraken tussen uitwisselende partijen vast te leggen en te publiceren door de partij die ze toevoegt op een dusdanige manier dat ze voor iedere (mogelijke) ontvanger beschikbaar zijn.  	

2.1.2 Gegevensregels 

Gegevensregels moeten voldoen aan: 

• 	Verplichte kolommen (J) dienen altijd (zinvolle) informatie te bevatten en mogen niet leeg gelaten worden in een gegevensregel. Optionele kolommen (N) mogen wel leeg gelaten worden in een gegevensregel. 	

• 	Decimale getallen worden uitgewisseld met de punt '.' als decimaal scheidingsteken. Het is daarbij ook toegestaan getallen in ‘wetenschappelijke’ notatie uit te wisselen (dus bijvoorbeeld 1E-3 in plaats van 0.001). Een numerieke waarde kan maximaal 15 significante cijfers bevatten, waarvan maximaal 12 decimalen. Indien het aantal voorloopnullen te groot zou worden bij een dergelijke notatie dan kan er ook voor gekozen worden een andere eenheid te gebruiken (dus in plaats van ‘0.001’ met eenheid ‘m’ gebruik maken van ‘1’ met als eenheid ‘mm’.  	

• 	Getallen mogen geen duizendtal scheidingsteken bevatten. 	

• 	Het type van een veld wordt gedefinieerd door IMWA en IM Metingen (bv ‘tekst’, ‘numeriek’ etc). Zie voor de beschrijving hiervan en voor meer informatie 
(http://www.aquo.nl/Aquo/uitwisselmodellen/index.htm).  	

Specificaties 	pagina 9 van 36 	

Rapport: Specificaties IMWA en IM Metingen SHP en CSV encoding Datum: 08-03-2017  
Versie: 2.7 

• 	Een omschrijving of code uit een Aquo domeintabel is altijd van het type tekst. De lengte van het tekstveld is gelijk aan die in de domeintabel. Deze informatie is te vinden in de Aquo domeintabellenservice (http://domeintabellen-idsw.rws.nl/). 	

• 	Een id uit een Aquo domeintabel is altijd van het type integer (geheel getal). 	

2.1.3	Specifiek voor Shapefile bestanden 	

Shapefile bestanden worden standaard in meerdere fysieke bestanden uitgewisseld. Relevant 
zijn: 

• 	.shp Dit bestand bevat de feitelijke geometrie. Geometrie kan punt, lijn en/of vlak geometrie zijn (inclusief de ‘multi’ variant daarvan). Combinaties van geometrieën zijn niet toegestaan in een enkele meetobject Shapefile bestand. 	

• 	.dbf Dit is het bestand met de ‘attribuut’ informatie, de kolomkoppen en gegevensregels 	

• 	.shx Noodzakelijk voor de technische koppeling 	

Shapefile bestanden (of liever de dbf bestanden) kennen een beperking in het aantal 
karakters waaruit een kolomkop opgebouwd mag worden. Deze restrictie leidt tot wat 
cryptischere omschrijving van de kolomkoppen. Bij het omzetten is zoveel mogelijk 
geprobeerd aan te sluiten bij ‘oudere’ afkortingen uit het Logisch Model Aquo (LM Aquo). 

Opbouw Shapefile-bestanden: 

• 	Headerregel: kolomkoppen zijn gescheiden door het scheidingsteken ; (puntkomma).  	
• 	Gegevensregels hebben dezelfde (veld) volgorde als de headerregel  
De gegevens per regel zijn gescheiden door het scheidingsteken ; (puntkomma). 	
• 	1 regel in het SHP bestand correspondeert met 1 regel in het DBF bestand 	
• 	De tekenset binnen de DBF bestanden is beperkt tot de ANSI tekenset. NB ESRI gebruikers hebben een bredere tekenset tot hun beschikking die in veel andere systemen niet beschikbaar is (software specifieke uitbreiding). Vermijd daarom bij voorkeur alle bijzondere tekens. 	

2.1.4	Specifiek voor CSV bestanden 	

• Namen van kolomkoppen zijn niet hoofdlettergevoelig. 
  
• CSV-bestanden worden gecodeerd volgens de UTF-8 codering met gebruik van de 
Unicode MES-2 (ASCII) karakterset. In deze specificatie worden een aantal bijzondere 
karakters gebruikt, deze hebben de volgende tekencode: 

Karakter / symbool 	Omschrijving 	Tekencode (Unicode) 	
“ 	Dubbele quotes 	34 	
. 	Punt 	46 	

; 	Puntkomma 	59 	

• Opbouw CSV-bestanden: 
- Headerregel: kolomkoppen zijn gescheiden door het scheidingsteken ; (puntkomma). 
- Gegevensregels hebben dezelfde (veld) volgorde als de headerregel.  

Specificaties 	pagina 10 van 36 	

Rapport: Specificaties IMWA en IM Metingen SHP en CSV encoding Datum: 08-03-2017  
Versie: 2.7 

- De gegevens per regel zijn gescheiden door het scheidingsteken ; (puntkomma). 
 
• Bij kolommen die verwijzen naar een domeintabel uit Aquo is de naam opgebouwd uit: de 
naam van het attribuut uit het model, een '.' (punt), en de naam van het veld van de 
domeintabel dat is opgenomen (bijvoorbeeld id, code, omschrijving of naam). 
 
Een voorbeeld van een kolomkop die verwijst naar een domeintabel is Organisme.naam, 
in het CSV-formaat ‘Meetwaarden (inclusief Monsterkenmerken)’. Dit betreft dus IM 
Metingen attribuut "organism", en het veld "naam" van de gekoppelde domeintabel 
Biotaxon. 
Naast de kolom Organisme.naam mogen optioneel ook extra kolommen worden 
opgenomen met gegevens uit de domeintabel. Bijvoorbeeld Organisme.taxonniveau. 
Taxonniveau is één van de andere velden van domeintabel Biotaxon. 
 
Een ander voorbeeld van een kolomkop die verwijst naar een domeintabel is 
“TypeProfielkenmerk.code”, van het CSV-formaat ‘Profielpunt’. Dit betreft dus IMWA 
attribuut "typeProfielKenmerk", en het veld "code" van de gekoppelde domeintabel 
“ProfielkenmerkType”. 
 
• Velden die verwijzen naar een Codelist tabel (door gebruikers, onder voorwaarden, 
uitbreidbare domeintabel) mogen ook een andere waarde dan beschikbaar in de 
aangegeven Aquo-domeintabel bevatten. Indien dit gebeurt moet er een kolom worden 
opgenomen met de codespace. Indien het veld leeg is wordt verondersteld dat 
‘www.aquo.nl’ (de defaultwaarde voor de codespace) is ingevuld. 
Voorbeeld voor een kolomkop die verwijst naar een domeintabel die van het type Codelist 
is, is ‘waardebepalingsmethode’. Deze wordt als kolomkop zo genoteerd: 
‘waardebepalingsmethode.id' of ‘waardebepalingsmethode.code' hierbij moet dan een 
extra kolomkop worden toegevoegd: ‘waardebepalingsmethode.codespace'. De code zelf 
dient binnen de codespace uniek te zijn. Omdat de uitwisseilng van ‘overige’ waarden niet 
binnen Aquo is gereguleerd zullen verzender en ontvanger van dit soort waarden samen 
afspraken moeten maken over de manier waarop de code wordt gevuld en vindbaar 
gemaakt wordt. Een mogelijke manier om dit te doen is door hiervoor de ‘xml-urn’ 
systematiek te hanteren: urn:<namespace opzoekwaarde>:<naam 
domeintabel>:<kolom>:<waarde> (bv: codespace = www.nen.nl en code = 
urn:nen:norm:normnummer:NEN-36102011-nl 

• Teksten welke uitgewisseld worden waarin het scheidingsteken in de uit te wisselen tekst 
voorkomt zijn omgeven door " (dubbele quotes). 
 
• Het advies is om alle tekstvelden van dubbele quotes te voorzien, dit is echter geen 
verplichting. 

Voorbeeld:  

"987654";"12345AB";;;"pH";"Zuurgraad";;;;"DIMSLS";"NVT";"OW";"NVT";;2011-07-
20;10:55:00;;;;8.2;;"00" 
 
In dit voorbeeld stelt 987654 geen getal voor maar de identificatiecode van het monster, 
oftewel tekst. De waarde 8.2 aan het eind is een decimaal getal. 

Specificaties 	pagina 11 van 36 	

Rapport: Specificaties IMWA en IM Metingen SHP en CSV encoding Datum: 08-03-2017  
Versie: 2.7 

2.2 Details CSV en Shapefile bestanden 

2.2.1 Details CSV ‘Meetpunt’  

Kolomkop 	Verplicht Aquo domeintabel Opmerkingen 	
Identificatie 	J   	

Namespace 	J 	Waterbeheerder 	Opgebouwd als ‘NL’+ 2 cijferige 	
			waterbeheerdercode (dus bv NL80) 	

Versie 	N 	Het deel van de unieke sleutel met het 	
		versienummer. Dit kan alfanumeriek 	
		zijn tot 25 karakters lang. De notatie en 	
		aantal karakters is vrij. Veld mag leeg 	
		zijn (versiebeheer is niet 	
		voorgeschreven of gedefinieerd vanuit 	
		Aquo). 	

Omschrijving 	N   	
GeometriePunt.X_RD 	J  RD-stelsel  (in meters).  	
GeometriePunt.Y_RD 	J  RD-stelsel  (in meters).  	

Plaatsbepaling.code 	N 	Meetapparaat (subgroep  	
		‘Plaatsbepaling’ of ‘Overig’ of een 	
		andere niet-Aquo-domeintabel 	

Plaatsbepaling.codespace 	C 	Indien Plaatsbepaling.omschrijving een 	
		waarde heeft die niet uit de Aquo-	
		domeintabel Plaatbepalingsapparaat 	
		afkomstig is dan  moet deze gevuld 	
		zijn.  	

MeetobjectSoort.code 	N 	MeetObjectSoort  	

GerelateerdMeetobject 	N 	Verwijzing naar een ander 	
		meetpunt/meetobject o.b.v. 	
		Identificatie. De verwijzing wordt 	
		genoteerd volgens het  format: 	
		<namespace> + '_' + <identificatie> 	

GerelateerdMeetobjectRol.id 	C 	GerelateerdeMeetobjectRol 	Indien een GerelateerdMeetobject is 	
			gevuld, dan moet dit veld ook gevuld 	
			zijn. 	

2.2.2 Details DBF ‘Meetobject’  

Kolomkop 	Verplicht Aquo domeintabel Opmerkingen 	
MPNIDENT 	J   	

WBHCODE 	J 	waterbeheerder 	Opgebouwd als ‘NL’+ 2 cijferige waterbeheerdercode (dus bv 	
			NL80) 	

VERSIE 	N 	Het deel van de unieke sleutel met het versienummer. Dit kan 	
		alfanumeriek zijn tot 25 karakters lang. De notatie en aantal 	
		karakters is vrij. Veld mag leeg zijn (versiebeheer is niet 	
		voorgeschreven of gedefinieerd vanuit Aquo). 	

MPNOMSCH 	N   	

FL_BEGIN 	C 	Verplicht indien einddatum is ingevuld. Tijdstip waarop het object 	
		in de registratie is ontstaan. Opgenomen als datum (eejj-mm-dd). 	

FL_EIND 	N 	Tijdstip waarop het object in de registratie niet meer geldig is.. 	
		Mag weg worden gelaten indien het object nog actueel is. 	
		Opgenomen als datum (eejj-mm-dd). 	

OPMERKING 	N 	Vrij veld; kan niet automatisch worden geinterpreteerd 	

Specificaties 	pagina 12 van 36 	

Rapport: Specificaties IMWA en IM Metingen SHP en CSV encoding Datum: 08-03-2017  
Versie: 2.7 

2.2.3Details CSV ‘Meetwaarden (inclusief Monsterkenmerken)’ 

Kolom 	Verplicht Aquo domeintabel 	Formaat / verwerking 	
		importfunctie 	

Meetobject.Namespace 	J 	‘NL’+Waterbeheerder 	(Invullen omdat de namespace 	
			van het meetobject  kan afwijken 	
			van de namespace van de 	
			meetwaarde) 	
			De namespace bestaat uit de 'NL' 	
			plus de code van de 	
			waterbeheerder/bronhouder uit 	
			de gelijknamige domeintabel. 	
			Bijvoorbeeld ‘NL37’ voor 	
			Waterschap Zuiderzeeland. 	

Meetobject.lokaalID 	C  	Er dient ofwel een verwijzing naar 	
		het bijbehorende Meetobject 	
GeoObject.lokaalID 	C  		
		ofwel naar het bijbehorende 	
		GeoObject te zijn opgenomen. 	

Namespace 	J 	‘NL’+Waterbeheerder 	Een unieke verwijzing naar de 	
			registratie die de identificatie 	
			uitdeelt. Deze lijst van registraties 	
			wordt beheerd binnen de context 	
			van NEN 3610. Binnen 	
			Nederland zal deze namespace 	
			vrijwel altijd met ‘NL.’ beginnen. 	

Monster.lokaalID 	N 	Monster is uniek per namespace 	
		door combinatie van bijvoorbeel 	
		de volgende kenmerken 	
		• Meetpunt.lokaalID 	
		• Monsterophaaldatum 	
		• MonsterCompartiment 	
		• BeginDiepte_m 	
		• EindDiepte_m 	

Monstertype.id 	N 	Monstertype 	Verschillende soorten monsters 	
			die relaties met elkaar kunnen 	
			hebben. 	

MonsterCompartiment.code 	N 	Compartiment 	Matrix of soort (milieu-	
			)compartiment waarin het 
monster is genomen. 
Bijvoorbeeld, Oppervlaktewater, 
Grondwater, Bodem/Sediment 
.e.d. 	
			Monstercompartiment is een 
kenmerk van het monster(object). 	

Orgaan.code 	C 	Orgaan 	Verplicht als Compartiment 	
			'organisme’ is. 	
			Aanduiding van orgaan van het 
organisme waarin de metingen 
zijn verricht. 	

Organisme.naam 	C 	Biotaxon 	Verplicht als Compartiment 	
			'organisme’ is. 	
			Aanduiding van het organisme 	
			waaruit het monster is genomen. 	

BeginDiepte_m 	N 	Begindiepte van het monster in 	
		meters 	

EindDiepte_m 	C 	Verplicht als begindiepte is 	
		ingevuld 	

Referentievlak.code 	C 	Hoedanigheid, groep 	Verplicht als BeginDiepte niet ten 	
		ReferentieVlak 	opzichte van NAP is uitgedrukt. 	

Monsterbewerkingsmethode.code 	N 	Monsterbewerkingsmethode 	Nadere aanduiding van de wijze 	

Specificaties 	pagina 13 van 36 	

Rapport: Specificaties IMWA en IM Metingen SHP en CSV encoding Datum: 08-03-2017  
Versie: 2.7 

waarop het monster bewerkt is. 

Monsterbewerkingsmethode.codespace 	C 	Indien 	
		Monsterbewerkingsmethode.code 	
		een waarde heeft die niet uit de 	
		Aquo-domeintabel 	
		Monsterbewerkingsmethode 	
		afkomstig is dan moet deze 	
		gevuld zijn. 	

Bemonsteringsmethode.code 	N 	Bemonsteringsmethode 	Nadere aanduiding van de wijze 	
			waarop het monster is genomen. 	

Bemonsteringsmethode.codespace 	C 	Indien 	
		Bemonsteringsmethode.code een 	
		waarde heeft die niet uit de Aquo-	
		domeintabel 	
		Bemonsteringsmethode 	
		afkomstig is dan moet deze 	
		gevuld zijn. 	

Bemonsteringssoort.code 	N 	Bemonsteringssoort 	Techniek waarmee de 	
			bemonstering wordt uitgevoerd.  	
			Deze tabel bevat niet de methode 	
			of voorschrift dat is gevolgd bij de 	
			bemonstering, dat is de 	
			bemonsteringsmethode! 	

Monstercriterium.code 	N 	Hoedanigheid, Groep 	Nadere aanduiding van de 	
		BiologischKenmerk of 	beperking van het monster. 	
		Korrelgroottefractie 		

Bemonsteringsapparaat.code 	N 	Bemonsteringsapparaat 	De beschrijving van het soort 	
			apparaat waarmee de 	
			monstername in het veld is 	
			uitgevoerd. 	

Bemonsteringsapparaat.codespace 	C 	Indien 	
		Bemonsteringsapparaat.code een 	
		waarde heeft die niet uit de Aquo-	
		domeintabel 	
		Bemonsteringsapparaat 	
		afkomstig is dan moet deze 	
		gevuld zijn. 	

Monsterophaaldatum 	N 	Datum waarop de monsternemer 	
		het monster heeft opgehaald bij 	
		het MeetObject. 	
		Formaat: eejj-mm-dd 	

Monsterophaaltijd 	N 	Tijdstip waarop de monsternemer 	
		het monster heeft opgehaald bij 
het MeetObject.  	
		Formaat: hh:mm:ss 	

Tijd_UTCoffset 	C 	Als één of meer kolommen met 	
		tijd zijn gevuld én niet in de 
tijdzone MET (Middle European 
Time) zijn opgenomen (UTC + 1 / GMT + 1), dan hier de afwijking 
ten opzichte van UTC opnemen.  	
		Uitgangspunt is dat tijdstippen 
zijn opgenomen in MET, waarbij 
de UTC-offset +1:00 is. (in 
zomertijd: UTC + 2).  	

GerelateerdMonsterobject 	N 	Verwijzing naar een ander 	
		monster o.b.v. Identificatie.  	
		De verwijzing wordt genoteerd 
volgens het  format: 
<namespace> + '_' + 
<identificatie> 	

GerelateerdMonsterobjectRol.id 	C 	RelatedSamplingFeatureRollen Indien een 	
		GerelateerdMonsterobject is 	
		gevuld, dan moet dit veld ook 	

Specificaties 	pagina 14 van 36 	

Rapport: Specificaties IMWA en IM Metingen SHP en CSV encoding Datum: 08-03-2017  
Versie: 2.7 

gevuld zijn. 
Het veld geeft aan hoe het 
huidige record verwijst naar het 
genoemde id. 
Id = 1: HeeftMonster 

GeometriePunt.X 	N 	X coördinaat (lengtegraad) in 	
		meters of in decimale graden 	

GeometriePunt.Y 	N 	Y coördinaat (breedtegraad) in 	
		meters of in decimale graden 	

Referentiehorizontaal.code 	C 	Hoedanigheid, groep: 	Verplicht als een monsterlocatie 	
		ReferentiePlaats 	wordt uitgewisseld en deze NIET 	
			in RD coördinaten wordt 	
			aangeleverd. 	

Monster.Opmerking 	N 	Let op: Door de opbouw van deze 	
		CSV wordt een  opmerking over 	
		het monster  wel bij elke 	
		meetwaarde van het monster 	
		herhaald. 	

Meetwaarde.lokaalID 	N 	Het lokaalID van de meetwaarde 	
		heeft bij de uitwisseling géén 	
		toegevoegde waarde / 	
		betekenisvolle informatie en is 	
		daarom niet (meer) verplicht. 	
		Indien het lokaalID nodig is  	
		bij het inlezen, verwerken of 	
		rapporteren, dan kan deze alsnog 	
		automatisch worden 	
		gegenereerd. 	

Begindatum 	J 	Formaat: eejj-mm-dd 	
Begintijd 	N 	Formaat: hh:mm:ss 	
Einddatum 	N 	Formaat: eejj-mm-dd 	
Eindtijd 	N 	Formaat: hh:mm:ss 	

Resultaatdatum 	J 	Formaat: eejj-mm-dd 	
		De resultaatdatum is het moment de meting of waarneming tot een resultaat heeft geleid. 
Indien er geen eigen 
Resultaatdatum is, en er wel een Einddatum is, dan vullen met 
Einddatum. Als er ook geen 
Einddatum is, dan Begindatum 
invullen. 	

Resultaattijd N  Formaat: hh:mm:ss;  

Typering.code 	C 	Parameter,groep 	Er dient óf een Grootheid óf een 	
		Typering 	Typering te zijn gekozen 	

Grootheid.code 	C 	Parameter,groep 	Er dient óf een Grootheid óf een 	
			Typering te zijn gekozen 	
		Grootheid 		

Parameter.code 	C 	Parameter,groep 	Deze kolom bevat of de code van 	
		ChemischeStof of 	een ChemischeStof of de code 	
			van een Object. Het veld is 	
		Object 		
			verplicht als een parametergroep 	
			van deze typen is gekozen.. 	

Biotaxon.naam 	C 	Biotaxon 	Deze kolom bevat de taxonname 	
			uit de TWN (TWN = Taxa 	
			Waterbeheer Nederland) 	

Hoedanigheid.code 	N 	Hoedanigheid  	

AnalyseCompartiment.code 	N 	Compartiment 	Het deel van het milieu of het 	
			organisme of het medium waarop 	
			de meetwaarde betrekking heeft 	

Specificaties 	pagina 15 van 36 	

Rapport: Specificaties IMWA en IM Metingen SHP en CSV encoding Datum: 08-03-2017  
Versie: 2.7 

ofwel waarin de waardebepaling 
heeft plaatsgevonden. Voor dit 
compartiment kunnen: 
1. in de wet- en regelgeving 
kwaliteits- of kwantiteitsnormen 
vastgesteld. 
2. gestandaardiseerde 
waardebepalingsmethode 
(analysemethode, werkvoorschrift 
o.i.d.) bestaan. 

Levensstadium.code 	N 	BiologischKenmerk , groep:  	
		Levensstadium 	
		Deze tabel zit nu nog in de tabel 	
		Hoedanigheid als Groep 	
		BiologischKenmerk_Levensstadi	
		um. 	

Lengteklasse.code 	N 	BiologischKenmerk , groep  	
		Lengteklasse 	
		Deze tabel zit nu nog in de tabel 	
		Hoedanigheid als Groep 	
		BiologischKenmerk_Lengteklass	
		e 	

Geslacht.code 	N 	BiologischKenmerk , groep  	
		Geslacht 	
		Deze tabel zit nu nog in de tabel 	
		Hoedanigheid als Groep 	
		BiologischKenmerk_Geslacht 	

Verschijningsvorm.code 	N 	BiologischKenmerk , groep  	
		Verschijningsvorm 	
		Deze tabel zit nu nog in de tabel 
Hoedanigheid als Groep 
BiologischKenmerk_Verschijning
svorm 	

Levensvorm.code 	N 	BiologischKenmerk , groep . 	
		Levensvorm of EnergieVorm 	
		Deze tabel zit nu nog in de tabel 	
		Hoedanigheid als Groep 	
		BiologischKenmerk_Levensvorm 	

Gedrag.code 	N 	BiologischKenmerk , groep  	
		Gedrag 	
		Deze tabel zit nu nog in de tabel 	
		Hoedanigheid als Groep 	
		BiologischKenmerk_Gedrag 	

Limietsymbool 	N 	Leeg of één van de twee 	
		symbolen ‘<’ of ‘>’ 	

Numeriekewaarde 	C 	óf de numerieke óf de 	
		alfanumerieke waarde is gevuld  	

Alfanumeriekewaarde 	C 	óf de numerieke óf de 	
		alfanumerieke waarde is gevuld  	

Eenheid.code 	J 	Eenheid  	

Waardebewerkingsmethode.code 	N 	Waardebewerkingsmethode 	Indien hier geen Code uit de 	
			Aquo-domeintabel 	
			Waardebewerkingsmethode 	
			gebruikt wordt, dienen zender en 	
			ontvanger van het bestand 	
			afspraken te maken welke 	
			informatie wordt uitgewisseld.  	

Waardebewerkingsmethode.codespace 	C 	Indien 	
		Waardebewerkingsmethode.code 	
		een waarde heeft die niet uit de 	
		Aquo-domeintabel 	
		Waardebewerkingsmethode 	
		afkomstig is dan  moet deze 	

Specificaties 	pagina 16 van 36 	

Rapport: Specificaties IMWA en IM Metingen SHP en CSV encoding Datum: 08-03-2017  
Versie: 2.7 

gevuld zijn.  

Waardebepalingsmethode.code 	N 	Waardebepalingsmethode 	Indien hier geen Code uit de 	
			Aquo-domeintabel 	
			Waardebepalingsmethode 	
			gebruikt wordt, dienen zender en 	
			ontvanger van het bestand 	
			afspraken te maken welke 	
			informatie wordt uitgewisseld.  	

Waardepalingsmethode.codespace 	C 	Indien 	
		Waardepalingsmethode.code een 	
		waarde heeft die niet uit de Aquo-	
		domeintabel 	
		Waardebepalingsmethode 	
		afkomstig is dan moet deze 	
		gevuld zijn.  	

Waardebepalingstechniek.code 	N 	Waardebepalingstechniek  	
Kwaliteitsoordeel.code 	N 	Kwaliteitsoordeel  	

GerelateerdObservatieobject 	N 	Verwijzing naar een andere 	
		waarneming o.b.v. Identificatie. 	
		De verwijzing wordt genoteerd 	
		volgens het  format: 	
		<namespace> + '_' + 	
		<identificatie> 	

GerelateerdObservatieobjectRol.id 	C 	RelatedObservationRollen 	Indien een 	
			GerelateerdObservatieobject is 
ingevuld, dan moet dit veld ook 
gevuld zijn. 	
			Id = 1: IsBerekendUit 
Id = 2: ExtraBeschrijvingBij 
Id = 3: OordeelOver 	

Meetapparaat.code 	N 	Meetapparaat 	Er kan slechts één meetapparaat 	
			worden aangegeven (in het XML 	
			formaat van IMWA zijn meerdere 	
			mogelijk) 	

Meetapparaat.codespace 	C 	Indien Meetapparaat.code een 	
		waarde heeft, en de waarde is 	
		niet afkomstig uit  de Aquo-	
		domeintabel Meetapparaat dan 	
		moet deze gevuld zijn. 	

Meetinstantie.code 	N 	Meetinstantie 	Naam van het lab, locatie of 	
			combinatie hiervan waar de 	
			analyse is uitgevoerd en waar 	
			dus het resultaat oorspronkelijk 	
			van afkomstig is. Het uitvoerend 	
			lab kan iets zeggen over de 	
			kwaliteit van het resultaat 	
			(gerelateerd aan de interne en/of 	
			externe prestatiekenmerken) en 	
			daarmee een verklarende factor 	
			zijn voor verschillen in uitkomsten 	
			van trendanalyses. 	

Meetinstantie.codespace 	C 	Indien Meetinstantie.code een 	
		waarde heeft, en de waarde is 	
		niet afkomstig uit  de Aquo-	
		domeintabel Meetinstantie dan 	
		moet deze gevuld zijn. 	

LocatieTypeWaardeBepaling.id 	N 	LocatietypeWaardeBepaling 	Aanduiding van de plaats waar 	
			het resultaat bepaald is. 	
			De waarde in-situ is default. 	

Volgnummer 	N 	Als er sprake is van een 	
		meervoudige waardebepaling 	
		(zogenaamde 'duplo' of 'triplo' 	
		metingen), kan het onderscheid 	
		tussen de metingen hiermee 	

Specificaties 	pagina 17 van 36 	

Rapport: Specificaties IMWA en IM Metingen SHP en CSV encoding Datum: 08-03-2017  
Versie: 2.7 

worden aangegeven. 
Mogelijke waarden 1, 2 of 3; 
enkel (1), duplo(2), triplo(3) 

MeetwaardeOpmerking 	N   	

Recovery 	N 	Attribuut om de 	
		meetnauwkeurigheid weer te 	
		geven: het deel (percentage) van 	
		materiaal dat bij een analyse 	
		wordt teruggevonden. 	

Spread 	N 	spreiding = de fout die wordt 	
		gemeten (in %) bij meerdere 	
		herhaalde metingen van 	
		hetzelfde monster/situatie (en 	
		door dezelfde 	
		laborant/meetapparaat). 	

MeasurementUncertainty 	N 	meetonzekerheid = de totale fout 	
		die de analyse heeft (in %) met 	
		inachtname van monstername, 	
		variatie in 	
		meetapparatuur/laborant en 	
		herhaaldelijk meten. In praktijk is 	
		dit de waarde die de onzekerheid 	
		van de meetwaarde aangeeft. 	

Z-score 	N 	dit is een optionele waarde die 	
		aangeeft hoe de meetwaarde 	
		scoort ten opzichte van andere 	
		technieken of laboratoria. Dit 	
		kunnen ringonderzoeken zijn of 	
		vergelijkingen tussen 	
		verschillende meetapparatuur. 	

Drift 	N 	dit is de mate van verloop van de 	
		sensor in de tijd (in %/jaar). 	
		Sensoren zullen in de tijd een 	
		veroudering doormaken en 	
		maken afhankelijk van de 	
		omstandigheden meer of minder 	
		drift door. Deze drift kan 	
		gekwantificeerd worden en is o.a. 	
		afhankelijk van de leeftijd. Dit 	
		treedt vooral op bij on-line 	
		sensoren. 	

AutomatedControl.code 	N 	ValidationSteps 	Validatie: de eerste-lijns controle 	
			is een vaak geautomatiseerde 	
			controle of de meetwaarde 	
			correct is. Het maakt gebruik van 	
			een domeintabel: 	
			ValidationSteps. Er zijn 	
			verschillende stappen te 	
			onderscheiden. Zo behoort een 	
			controle op harde/zachte 	
			grenzen, ionenbalans, 	
			bandbreedte en opgelost is niet 	
			hoger dan totaalanalyse (chemie) 	
			binnen de 1e-lijnscontrole. De 	
			controle kan goed- of afgekeurd 	
			zijn (zie kwaliteitsoordeel). In een 	
			domeintabel Validationsteps 	
			worden de verschillende 	
			mogelijke waarden beschreven. 	
			Voorbeeld: pH van 78 en 	
			watertemperatuur van 123 	
			graden celcius zijn harde grenzen 	
			(niet mogelijk); pH=10,0 is een 	
			zachte grens omdat de waarde 	
			extreem hoog is (maar niet 	
			onmogelijk). 	

Specificaties 	pagina 18 van 36 	

Rapport: Specificaties IMWA en IM Metingen SHP en CSV encoding Datum: 08-03-2017  
Versie: 2.7 

ExpertControl.code 	N 	ValidationSteps 	Validatie: de tweede-lijns controle 	
			(ExpertControl) is een vaak 	
			specialistische controle of de 	
			meetwaarde correct is. Het maakt 	
			gebruik van een domeintabel: 	
			ValidationSteps. Ook hier zijn 	
			verschillende stappen te 	
			onderscheiden. Deze analyse 	
			volgt meestal niet direct na 	
			binnenkomst maar periodiek. Zo 	
			behoort een controle op correlatie 	
			tussen meetstations, historie, 	
			correlaties tussen parameters en 	
			specialistische vakkennis tot de 	
			2e-lijnscontrole. De controle kan 	
			goed- of afgekeurd zijn (zie 	
			kwaliteitsoordeel). In de  	
			domeintabel Validationsteps 	
			worden de verschillende 	
			mogelijke waarden beschreven. 	

ValidationScore.code 	N 	ValidationScore 	score van de gevolgde 	
			validatiestappen, conform de 	
			STOWA protocollen. Het attribuut 	
			maakt gebruik van de 	
			domeintabel ValidationScore. De 	
			waarde van de score valt tussen 	
			0 en 5. 	

2.2.4 Waterkering (SHP) 

De ligging van de primaire waterkeringen wordt gerepresenteerd door een referentielijn. Dit is 
voor dijken, dammen en kunstwerken bij voorkeur de buitenkruinlijn. Voor duinen is dit de 
'landwaartse zijde van het waterstaatswerk'. Ten aanzien van de geometrie gelden 
(tenminste) de volgende eisen: 
• Lijnen overlappen elkaar niet; 
• Zelf-kruisende lijnen zijn niet toegestaan; 
• Bij voorkeur geen gaten in een doorlopende lijn of bij kruisingen (“dangling lines”). 
 
Attribuut IMWA Veldnaam DBF Toelichting Domeintabel / Verplicht 
aanwijzingen 

namespace 	NAMESPACE 	Unieke verwijzing naar een ‘NL’ aangevuld met de 	J 	
		registratie van objecten (in IMWA juiste code uit de 		
		wordt als namespace de Domeintabel 		
		‘waterbeheerder.code’ gebruikt met ‘Waterbeheerder’. 		
		daarvoor een NL, bv NL80). 		

lokaalID 	DWKIDENT 	Unieke identificatiecode binnen een Bevat geen speciale J 	
		registratie.  karakters (ü, ã, &,% etc.); 	
		alleen letters, cijfers en 	
		underscores. 	

versie 	VERSIE 	Het deel van de unieke sleutel met 	Dit kan alfanumeriek zijn 	N 	
		het versienummer.  	tot 25 karakters lang. De 		
			notatie en aantal 		
			karakters is vrij. Veld mag 		
			leeg zijn (versiebeheer is 		
			niet voorgeschreven of 		
			gedefinieerd vanuit 		
			Aquo). 		

Specificaties 	pagina 19 van 36 	

Rapport: Specificaties IMWA en IM Metingen SHP en CSV encoding Datum: 08-03-2017  
Versie: 2.7 

Attribuut IMWA 	Veldnaam DBF Toelichting 	Domeintabel / 	Verplicht 	
		aanwijzingen 		

tijdstipRegistratie 	FH_BEGIN 	Tijdstip waarop deze instantie van 	Opgenomen als datum 	J 	
		het object is opgenomen in de 	(eejj-mm-dd). 		
		registratie.  			

eindRegistratie 	FH_EINDE 	Eind van de periode dat deze 	Opgenomen als datum 	N 	
		instantie van het object geldig is in 	(eejj-mm-dd). 		
		de registratie. 			

Wanneer deze waarde niet is 
ingevuld is de instantie nog geldig. 

objectBeginTijd 	FL_BEGIN 	Tijdstip waarop het object in de 	Opgenomen als datum 	N 	
		registratie is ontstaan. 	(eejj-mm-dd). 		

objectEindTijd 	FL_EINDE 	Tijdstip waarop het object in de 	Opgenomen als datum 	N 	
		registratie niet meer geldig is. 	(eejj-mm-dd). 		

typeReferentielijn 	LIJNTYPE_ID 	Nadere aanduiding van het type lijn 	ReferentielijnType. 	J 	
		dat als referentie voor de ligging 			
			Bij voorkeur de 		
		van de waterkering (identificatie). 			
			buitenkruinlijn bij dijken, 		
			dammen en kunstwerken 		
			en de 'landwaartse zijde 		
			van het waterstaatswerk' 		
			bij duinen. 		

typeReferentielijn 	LIJNTYPE_O 	Nadere aanduiding van het type lijn 	ReferentielijnType. 	N 	
		dat als referentie voor de ligging 			
			Bij voorkeur de 		
		van de waterkering (omschrijving). 			
			buitenkruinlijn bij dijken, 		
			dammen en kunstwerken 		
			en de 'landwaartse zijde 		
			van het waterstaatswerk' 		
			bij duinen. 		

categoriePrimair 	CATPRIM_ID 	Vaste indeling van de primaire 	Domeintabel 	J 	
		waterkeringen in 4 categorieën 	‘WaterkeringCategorie’. 		
		(identificatie). 			

typeWaterkering 	DWKTYPE_C 	Nadere aanduiding van het type 	Domeintabel 	J 	
		kering (code). 	‘WaterkeringType'. 		

typeWaterkering 	DWKTYPE_O 	Nadere aanduiding van het type 	Domeintabel 	N 	
		kering (omschrijving). 	‘WaterkeringType'. 		

waterkeringstelsel.nummer2				J 	
 	GDRNR1 	Het nummer van de dijkring 	Dijkringen. 		
		conform de Waterwet.  			
			Bij B- en C-keringen hier 		
			het nummer van de 		
			dijkring met de hoogste 		
			norm. 		

waterkeringstelsel.nummer 	GDRNR2 	Het nummer van de dijkring 	Dijkringen. 	C 	
		conform de Waterwet. 			
			Conditie: code wordt 		
			ingevuld bij B- en C-		
			keringen, die een 		

 

2 Niet als attribuut opgenomen in IMWA Waterveiligheid. Kan worden afgeleid via de relatie 
‘Waterkering’ met ‘Waterkeringstelsel’. 

Specificaties 	pagina 20 van 36 	

Rapport: Specificaties IMWA en IM Metingen SHP en CSV encoding Datum: 08-03-2017  
Versie: 2.7 

Attribuut IMWA 	Veldnaam DBF	Toelichting 	Domeintabel / 	Verplicht 	
			aanwijzingen 		
			verbinding zijn tussen 		
			twee dijkringen of deel 		
			uitmaken van twee 		
			dijkringen. 		

waterkeringstelsel.nummer 	DWKVBNR 	Het nummer van de verbindende 	Verbindende 	C 	
		waterkering conform de Waterwet. 	waterkeringen. 		

Conditie: bij B-kering het 
nummer van verbindende 
waterkering. 

waterkeringstelsel.naam 	DWKVB_NAA	De naam van de verbindende 	Verbindende 	C 	
	M 	waterkering conform de Waterwet. 	waterkeringen. 		

Conditie: bij B-kering de 
naam van verbindende 
waterkering. 

veiligheidsnorm 	GDRNORM 	De wettelijke veiligheidsnorm van 	Veiligheidsnorm. Bij B- en J 	
		de dijkring (getal). 	C-keringen wordt de 	
			hoogste norm ingevuld. 	

opmerking 	OPMERKING 	Opmerking in relatie tot het object. 	N 	

2.2.5 Kunstwerk (SHP) 

Attribuut IMWA 	Veldnaam DBF	Toelichting 	Domeintabel / 	Verplicht 	
			aanwijzingen 		

namespace 	NAMESPACE 	Unieke verwijzing naar een 	‘NL’ aangevuld met de 	J 	
		registratie van objecten (in IMWA 	juiste code uit de 		
		wordt als namespace de 	Domeintabel 		
		‘waterbeheerder.code’ gebruikt 	‘Waterbeheerder’. 		
		met daarvoor een NL, bv NL80). 			

lokaalID 	KWKIDENT 	Unieke identificatiecode binnen 	Bevat geen speciale J 	
		een registratie.  	karakters (ü, ã, &,% etc.); 	
			alleen letters, cijfers en 	
			underscores. 	

versie 	VERSIE 	Het deel van de unieke sleutel 	Dit kan alfanumeriek zijn 	N 	
		met het versienummer.  	tot 25 karakters lang. De 		
			notatie en aantal 		
			karakters is vrij. Veld mag 		
			leeg zijn (versiebeheer is 		
			niet voorgeschreven of 		
			gedefinieerd vanuit 		
			Aquo). 		

tijdstipRegistratie 	FH_BEGIN 	Tijdstip waarop deze instantie van Opgenomen als datum 	J 	
		het object is opgenomen in de (eejj-mm-dd). 		
		registratie.  		

eindRegistratie 	FH_EINDE 	Eind van de periode dat deze 	Opgenomen als datum 	N 	
		instantie van het object geldig is 	(eejj-mm-dd). 		
		in de registratie. 			

Wanneer deze waarde niet is 
ingevuld is de instantie nog 
geldig. 

Specificaties 	pagina 21 van 36 	

Rapport: Specificaties IMWA en IM Metingen SHP en CSV encoding Datum: 08-03-2017  
Versie: 2.7 

Attribuut IMWA 	Veldnaam DBF	Toelichting 	Domeintabel / 	Verplicht 	
			aanwijzingen 		

objectBeginTijd 	FL_BEGIN 	Tijdstip waarop het object in de 	Opgenomen als datum 	N 	
		registratie is ontstaan. 	(eejj-mm-dd). 		

objectEindTijd 	FL_EINDE 	Tijdstip waarop het object in de 	Opgenomen als datum 	N 	
		registratie niet meer geldig is. 	(eejj-mm-dd). 		

categorie 	CATEG_ID 	Vaste indeling van de primaire 	Domeintabel 	J 	
		waterkeringen in 4 categorieën 	‘WaterkeringCategorie’. 		
		(identificatie). 			

typeKunstwerk 	KWKTYPE_C 	Nadere aanduiding van het type 	Domeintabel 	J 	
		kunstwerk (code) 	‘KunstwerkType’. 		

typeKunstwerk 	KWKTYPE_O 	Nadere aanduiding van het type 	Domeintabel 	J 	
		kunstwerk (omschrijving). 	‘KunstwerkType’. 		

waterkeringstelsel.nummer3					
 	GDRNR1 	Het nummer van de dijkring 	Dijkringen. 	J 	
		conform de Waterwet.  			
			Bij B- en C-keringen hier 		
			het nummer van de 		
			dijkring met de hoogste 		
			norm. 		

waterkeringstelsel.nummer 	GDRNR2 	Het nummer van de dijkring 	Dijkringen. 	C 	
		conform de Waterwet. 			
			Conditie: code wordt 		
			ingevuld bij B- en C-		
			keringen, die een 		
			verbinding zijn tussen 		
			twee dijkringen of deel 		
			uitmaken van 2 		
			dijkringen. 		

waterkeringstelsel.nummer 	DWKVB_NR 	Het nummer van de verbindende 	Verbindende 	C 	
		waterkering conform de 	waterkeringen. 		
		Waterwet. 			
			Conditie: bij B-kering de 		
			code van verbindende 		
			waterkering. 		

waterkeringstelsel.naam 	DWKVB_NAAM 	De naam van de verbindende 	Verbindende 	C 	
		waterkering conform de 	waterkeringen. 		
		Waterwet. 			
			Conditie: bij B-kering de 		
			code van verbindende 		
			waterkering. 		

veiligheidsnorm 	GDRNORM 	De wettelijke veiligheidsnorm van Veiligheidsnorm. Bij B- en J 	
		de dijkring. C-keringen wordt de 	
		hoogste norm ingevuld. 	

naam 	KWKNAAM 	Naam van het kunstwerk. 	N 	

naamKunstwerkcomplex 	KWKCOMPLEX 	Naam van het kunstwerkcomplex 	Invullen als het kunstwerk N 	
			onderdeel uitmaakt van 	
			een kunstwerkcomplex. 	

 

3 Niet als attribuut opgenomen in IMWA Waterveiligheid. Kan worden afegelid via de relatie 
‘Waterkering’ met ‘Waterkeringstelsel’. 

Specificaties 	pagina 22 van 36 	

Rapport: Specificaties IMWA en IM Metingen SHP en CSV encoding 
Datum: 08-03-2017  
Versie: 2.7 

Attribuut IMWA 	Veldnaam DBF	Toelichting 	Domeintabel / 	Verplicht 	
			aanwijzingen 		

codeVNK 	VNKCODE 	Code van het kunstwerk, zoals 	N 	
		aangegeven in VNK. 		

opmerking 	OPMERKING 	Opmerking in relatie tot het 	N 	
		object. 		

2.2.6 Profiel (SHP) 

Profiel (SHP) bevat de locatie van het profiel c.q. de locatie waar het profiel is gemeten. Deze locatie wordt geometrisch als 2D-lijn (PolyLine) uitgewisseld. Deze lijn is doorgaans geconstrueerd door het eerste en laatste punt van de reeks profielpunten met elkaar te verbinden. 

Attribuut IMWA 	Veldnaam DBF Datatype (notatie) 	Toelichting 	Domeintabel / 	Verplicht 	
			aanwijzingen 		

namespace 	NAMESPACE 	Character (4) 	Unieke verwijzing naar een ‘NL’ aangevuld met 	J 	
			registratie van objecten (in IMWA de juiste code uit de 		
			wordt als namespace de Domeintabel 		
			‘waterbeheerder.code’ gebruikt met ‘Waterbeheerder’. 		
			daarvoor een NL, bv NL80). 		

lokaalID 	PROIDENT 	Character (25) 	Unieke identificatiecode binnen een Bevat geen speciale 	J 	
			registratie.  karakters (ü, ã, &,% 		
			etc.); alleen letters, 		
			cijfers en 		
			underscores. 		

versie 	VERSIE 	Integer (4) 	Het deel van de unieke sleutel met 	Veld mag leeg zijn 	N 	
			het versienummer.  	(versiebeheer is niet 		
				voorgeschreven of 		
				gedefinieerd vanuit 		
				Aquo). 		

tijdstipRegistratie 	FH_BEGIN 	Date 	Tijdstip waarop deze instantie van 	Opgenomen als 	J 	
			het object is opgenomen in de 	datum (eejj-mm-dd). 		
			registratie.  			

eindRegistratie 	FH_EINDE 	Date 	Eind van de periode dat deze 	Opgenomen als 	N 	
			instantie van het object geldig is in 	datum (eejj-mm-dd). 		
			de registratie. 			

Wanneer deze waarde niet is 
ingevuld is de instantie nog geldig. 

objectBeginTijd 	FL_BEGIN 	Date 	Tijdstip waarop het object in de 	Opgenomen als 	N 	
			registratie is ontstaan. 	datum (eejj-mm-dd). 		

objectEindTijd 	FL_EINDE 	Date 	Tijdstip waarop het object in de 	Opgenomen als 	N 	
			registratie niet meer geldig is. 	datum (eejj-mm-dd). 		

orientatie 	ORIENT_ID 	Character (2) 	Profiel oriëntatie ten opzichte van 	Domeintabel 	J 	
			de referentielijn van de kering: 	‘ProfielOrientatie’. 		
			lengte of dwars. 			

profielBepaling 	PROFBEP_ID 	Character 	Nadere aanduiding voor de wijze 	Vrije tekst. 	N 	
Methode 			waarop het profiel is bepaald. 			

Specificaties 	pagina 23 van 36 	

Rapport: Specificaties IMWA en IM Metingen SHP en CSV encoding Datum: 08-03-2017  
Versie: 2.7 

2.2.7 Profielpunt (CSV) 

Profielpunt (CSV) bevat de profielpunten die behoren tot een profiel. Deze punten kunnen gemeten of geschematiseerd zijn. Ieder profielpunt kan via het attribuut ‘Typeprofiel.kenmerk’ worden getypeerd met kenmerkende locatie van het profielpunt (bijv. ‘buitenkruin’). 

Veldnaam 	Toelichting 	Domeintabel/ aanwijzingen 	Verplicht 	

Namespace 	Unieke verwijzing naar een registratie ‘NL’ aangevuld met de juiste code uit de J van objecten (in IMWA wordt als Domeintabel ‘Waterbeheerder’. 
namespace de ‘waterbeheerder.code’ 
gebruikt met daarvoor een NL, bv 
NL80). 	

Identificatie 	Unieke identificatiecode binnen een 	Bevat geen speciale karakters (ü, ã, &,% 	J 	
	registratie.  	etc.); alleen letters, cijfers en 		
		underscores. 		

Versie 	Het deel van de unieke sleutel met 	Dit kan alfanumeriek zijn tot 25 karakters 	N 	
	het versienummer.  	lang. De notatie en aantal karakters is 		
		vrij. Veld mag leeg zijn (versiebeheer is 		
		niet voorgeschreven of gedefinieerd 		
		vanuit Aquo). 		

Profiel.identificatie 	Unieke identificatie voor het profiel 	De verwijzing wordt genoteerd volgens 	J 	
	(externe sleutel).  	het  format: <namespace> + '_' + 		
		<identificatie> 		

GeometriePunt.X 	X-coordinaat van het punt in meters 	X coordinaat (lengtegraad) in meters of in J 	
		decimale graden   	

GeometriePunt.Y 	Y-coordinaat van het punt in meters 	Y coordinaat (breedtegraad) in meters of 	J 	
		in decimale graden 		

Referentiehorizontaal.code 	Horizontaal vlak ten opzichte waarvan 	Domeintabel ‘Hoedanigheid’, (groep: 	C 	
	in het beschouwde geval alle 	ReferentiePlaats). 		
	hoogteliggingen zijn of worden 			
	uitgedrukt. Verplicht als een 			
	profielpunt wordt uitgewisseld en 			
	deze NIET in RD coordinaten wordt 			
	aangeleverd. 			

GeometriePunt.Z 	Hoogteligging van het 	Waarde  in meters t.o.v. NAP. 	J 	
	grondoppervlak (maaiveld) 			

Referentievlak.code 	Verplicht als profielpunt die wordt 	Domeintabel ‘Hoedanigheid’ (groep: 	C 	
	uitgewisseld NIET ten opzichte van 	ReferentieVlak). 		
	NAP is uitgedrukt. 			

Volgnummer 	Volgnummer van het profielpunt in 	N 	
	het profiel. 		

TypeProfielKenmerk.code 	Nadere aanduiding van het type 	Domeintabel ‘TypeProfielKenmerk’. 	J 	
	(karakteristieke) profielpunt. 			

TypeProfielKenmerk.omschrij	Nadere aanduidng van het type 	Domeintabel ‘TypeProfielKenmerk’. 	N 	
ving 	(karakteristieke) profielpunt 			
	(omschrijving). 			

  

Specificaties 	pagina 24 van 36 	

Rapport: Specificaties IMWA en IM Metingen SHP en CSV encoding Datum: 08-03-2017  
Versie: 2.7 

2.2.8 Waterdeel (SHP) 

Waterdeel (SHP): bevat de oppervlaktewateren (waterdelen) waarvoor één of meer waterpeil(en) worden uitgewisseld. Waterdelen kunnen als 2D-lijn (PolyLine) en/of 2D-vlak (Polygon) worden uitgewisseld. 

Attribuut IMWA 	Veldnaam 	Datatype 	Toelichting 	Domeintabel / 	Verplicht 	
	DBF 	(notatie) 		aanwijzingen 		

namespace 	NAMESPACE 	Character 	Unieke verwijzing naar een registratie ‘NL’ aangevuld met 	J 	
		(4) 	van objecten (in IMWA wordt als de juiste code uit de 		
			namespace de ‘waterbeheerder.code’ Domeintabel 		
			gebruikt met daarvoor een NL, bv ‘Waterbeheerder’. 		
			NL80). 		

identificatie 	OWAIDENT 	Character 	Unieke identificatiecode binnen een 	Bevat geen speciale 	J 	
		(25) 	registratie.  	karakters (ü, ã, &,% 		
				etc.); alleen letters, 		
				cijfers en 		
				underscores. 		

versie 	VERSIE 	Integer (4) 	Het deel van de unieke sleutel met 	Dit kan alfanumeriek 	N 	
			het versienummer.  	zijn tot 25 karakters 		
				lang. De notatie en 		
				aantal karakters is 		
				vrij. Veld mag leeg 		
				zijn (versiebeheer is 		
				niet voorgeschreven 		
				of gedefinieerd vanuit 		
				Aquo). 		

tijdstipRegistratie 	FH_BEGIN 	Date 	Tijdstip waarop deze instantie van het Opgenomen als 	J 	
			object is opgenomen in de registratie.  datum (eejj-mm-dd). 		

eindRegistratie 	FH_EINDE 	Date 	Eind van de periode dat deze Opgenomen als 	N 	
			instantie van het object geldig is in de datum (eejj-mm-dd). 		
			registratie. 		

Wanneer deze waarde niet is 
ingevuld is de instantie nog geldig. 

objectBeginTijd 	FL_BEGIN 	Date 	Tijdstip waarop het object in de 	Opgenomen als 	N 	
			registratie is ontstaan. 	datum (eejj-mm-dd). 		

objectEindTijd 	FL_EINDE 	Date 	Tijdstip waarop het object in de 	Opgenomen als 	N 	
			registratie niet meer geldig is. 	datum (eejj-mm-dd). 		

  

Specificaties 	pagina 25 van 36 	

Rapport: Specificaties IMWA en IM Metingen SHP en CSV encoding Datum: 08-03-2017  
Versie: 2.7 

2.2.9 Waterbeheergebied (SHP) 

Waterbeheergebied (SHP): bevat de waterbeheergebieden waarvoor één of meer waterpeil(en) worden uitgewisseld. Waterbeheergebieden worden als 2D-vlak (Polygon) uitgewisseld. 

Attribuut 	Veldnaam 	Datatype Toelichting 	Domeintabel / aanwijzingen Verplicht 	
IMWA 	DBF 	(notatie) 		

namespace NAMESPACE Character Unieke verwijzing naar een registratie van ‘NL’ aangevuld met de juiste J 
(4) objecten (in IMWA wordt als namespace de code uit de Domeintabel 
‘waterbeheerder.code’ gebruikt met ‘Waterbeheerder’. 
daarvoor een NL, bv NL80). 

lokaalID 	WBGIDENT 	Character Unieke identificatiecode binnen een 	Bevat geen speciale 	J 	
		(25) registratie.  	karakters (ü, ã, &,% etc.); 		
			alleen letters, cijfers en 		
			underscores. 		

versie 	VERSIE 	Integer 	Het deel van de unieke sleutel met het 	Dit kan alfanumeriek zijn tot 	N 	
		(4) 	versienummer.  	25 karakters lang. De notatie 		
				en aantal karakters is vrij. 		
				Veld mag leeg zijn 		
				(versiebeheer is niet 		
				voorgeschreven of 		
				gedefinieerd vanuit Aquo). 		

tijdstipRegi	FH_BEGIN 	Date 	Tijdstip waarop deze instantie van het 	Opgenomen als datum (eejj-	J 	
stratie 			object is opgenomen in de registratie. 	mm-dd). 		

eindRegistr	FH_EINDE 	Date 	Eind van de periode dat deze instantie van 	Opgenomen als datum (eejj-	N 	
atie 			het object geldig is in de registratie. 	mm-dd). 		

Wanneer deze waarde niet is ingevuld is de 
instantie nog geldig. 

objectBegin	FL_BEGIN 	Date 	Tijdstip waarop het object in de registratie is Opgenomen als datum (eejj-	N 	
Tijd 			ontstaan. mm-dd). 		

objectEindT	FL_EINDE 	Date 	Tijdstip waarop het object in de registratie 	Opgenomen als datum (eejj-	N 	
ijd 			niet meer geldig is. 	mm-dd). 		

typeWaterb	WBGTYPE_C	Character Nadere specificatie van het type 	Domeintabel 	J 	
eheer 	D 	(2) waterbeheergebied (code of identificatie). 	‘Waterbeheergebiedtype’. 		
gebied 					

typeWaterb	WGBTYPE_O Character Nadere specificatie van het type 	Domeintabel 	N 	
eheer 	(60) waterbeheergebied (omschrijving). 	‘Waterbeheergebiedtype’. 		
gebied 				

  

Specificaties 	pagina 26 van 36 	

Rapport: Specificaties IMWA en IM Metingen SHP en CSV encoding Datum: 08-03-2017  
Versie: 2.7 

2.2.10 Bekledingsconstructie (SHP) 

Bekledingsconstructie (SHP) bevat de bekledingsconstructies. Bekledingsconstructies worden uitgewisseld als 2D-vlak (Polygon) of 3D-vlak (PolygonZ). 

Attribuut IMWA 	Veldnaam DBF Datatype Toelichting 	Domeintabel / aanwijzingen 	Verplicht 	
	(notatie) 			

namespace 	NAMESPACE 	Character 	Unieke verwijzing naar een 	‘NL’ aangevuld met de juiste code uit 	J 	
		(4) 	registratie van objecten (in 	de Domeintabel ‘Waterbeheerder’. 		
			IMWA wordt als namespace de 			
			‘waterbeheerder.code’ gebruikt 			
			met daarvoor een NL, bv 			
			NL80). 			

lokaalID 	KBWIDENT 	Character Het deel van de unieke sleutel 	Dit kan alfanumeriek zijn tot 25 J 	
		(25) met het versienummer. 	karakters lang. De notatie en aantal 	
			karakters is vrij. Veld mag leeg zijn 	
			(versiebeheer is niet voorgeschreven 	
			of gedefinieerd vanuit Aquo). 	

versie 	VERSIE 	Integer 	Het deel van de unieke sleutel 	De notatie en aantal karakters is vrij. 	N 	
		(4) 	met het versienummer. Dit kan 			
				Veld kan leeg zijn. Versiebeheer is 		
			alfanumeriek zijn tot 25 			
				niet voorgeschreven of gedefinieerd 		
			karakters lang. 			
				vanuit Aquo. 		

tijdstipRegistrati	FH_BEGIN 	Date 	Tijdstip waarop deze instantie 	Opgenomen als datum (eejj-mm-dd). J 	
e 			van het object is opgenomen in 		
			de registratie.  		

eindRegistratie 	FH_EINDE 	Date 	Eind van de periode dat deze Opgenomen als datum (eejj-mm-dd). N 	
			instantie van het object geldig is 	
			in de registratie. 	

Wanneer deze waarde niet is 
ingevuld is de instantie nog 
geldig. 

objectBeginTijd 	FL_BEGIN 	Date 	Tijdstip waarop het object in de 	Opgenomen als datum (eejj-mm-dd). N 	
			registratie is ontstaan. 		

objectEindTijd 	FL_EINDE 	Date 	Tijdstip waarop het object in de 	Opgenomen als datum (eejj-mm-dd). N 	
			registratie niet meer geldig is. 		

typeBekleding.id 	KBWTYPE_ID 	Character Een aanduiding voor het type 	Domeintabel ‘BekledingType’ 	J 	
		(2) bekleding (identificatie). 			

typeBekleding 	KBWTYPE_O 	Character Een aanduiding voor het type 	Domeintabel ‘BekledingType’ 	N 	
		(60) bekleding (omschrijving). 			

  

Specificaties 	pagina 27 van 36 	

Rapport: Specificaties IMWA en IM Metingen SHP en CSV encoding Datum: 08-03-2017  
Versie: 2.7 

2.2.11 Bekledinglaag (CSV) 

Bekledinglaag (CSV) bevat de beschrijving van de verschillende lagen, zoals ‘toplaag’ en ‘filter’, waaruit de bekledingsconstructie is opgebouwd. 

Veldnaam 	Toelichting 	Domeintabel/ 	Verplicht 	
		aanwijzingen 		

Namespace 	Unieke verwijzing naar een registratie van 	‘NL’ aangevuld met de 	J 	
	objecten (in IMWA wordt als namespace de 	juiste code uit de 		
	‘waterbeheerder.code’ gebruikt met daarvoor 	Domeintabel 		
	een NL, bv NL80). 	‘Waterbeheerder’. 		

Identificatie 	Unieke identificatiecode binnen een 	Bevat geen speciale J 	
	registratie.  	karakters (ü, ã, &,% 	
		etc.); alleen letters, 	
		cijfers en underscores. 	

Versie 	Het deel van de unieke sleutel met het 	Dit kan alfanumeriek 	N 	
	versienummer.  	zijn tot 25 karakters 		
		lang. De notatie en 		
		aantal karakters is vrij. 		
		Veld mag leeg zijn 		
		(versiebeheer is niet 		
		voorgeschreven of 		
		gedefinieerd vanuit 		
		Aquo). 		

Bekledingsconstructie.identificatie 	Unieke identificatie voor de 	De verwijzing wordt J 	
	bekledingsconstructie (externe sleutel). 	genoteerd volgens het  	
		format: <namespace> 	
		+ '_' + <identificatie> 	

Volgnummer 	Volgnummer ter indicatie van de volgorde van Volgnummer per laag J 
de laag in de bekledingsconstructie. is oplopend vanaf de 
bovenzijde van de 
bekleding, beginnend 
bij 1.  	

TypeBekledinglaag.id 	Nadere aanduiding van het type 	Domentabel 	J 	
	bekledinglaag. 	‘BekledinglaagType’. 		

TypeBekledinglaag.omschrijving 	Nadere aanduiding van het type 	Domeintabel 	N 	
	bekledinglaag. 	‘BekledinglaagType’. 		

TypeMateriaal.code 	Materiaalsoort(en) van de bekledingslaag. Zie Domeintabel 	J 	
	domeintabel  ‘MateriaalBekleding’. 		

TypeMateriaal.omschrijving 	Materiaalsoort(en) van de bekledingslaag. Zie Domeintabel 	N 	
	domeintabel  MateriaalBekleding’. 		

ingewassenJN 	Indicatie of de toplaag is ingewassen of niet. 	Domeintabel ‘J_of_N’. 	C 	

Invullen voor 
Steenzettingen. 

JaarVanAanleg 	Het jaar van aanleg van de bekledinglaag. 	N 	

De (fysieke) eigenschappen van bekledinglagen, zoals de dikte en dichtheid worden als conform het uitwisselformaat voor ‘tijdwaarden’ (zie paragraaf ) uitgewisseld. De kolom ‘GeoObject.identificatie’ wordt gebruikt voor de koppeling met de bekledinglaag. 

Specificaties 	pagina 28 van 36 	

Rapport: Specificaties IMWA en IM Metingen SHP en CSV encoding Datum: 08-03-2017  
Versie: 2.7 

2.2.12 OndergrondModelGebied (SHP) 

OndergrondModelGebied (SHP) bevat het ruimtelijk bereik van het ondergrondmodel (op basis van een proevenverzameling4). 
Modelgebieden voor de ondergrond worden uitgewisseld als 2D-vlak (Polygon). 

	Veldnaam 	Datatype 			Verplicht 	
Attribuut 			Toelichting 	Domein/ aanwijzingen 		
	Shapefilefile 	(notatie) 				

namespace 	NAMESPACE 	Character 	Unieke verwijzing naar een ‘NL’ aangevuld met de juiste 	V 	
		(4) 	registratie van objecten (in IMWA code uit de Domeintabel 		
			wordt als namespace de ‘Waterbeheerder’. 		
			‘waterbeheerder.code’ gebruikt met 		
			daarvoor een NL, bv NL80). 		

lokaalID 	OMGID 	Character 	Unieke identificatiecode binnen een Bevat geen speciale karakters 	V 	
		(25) 	registratie.  (ü, ã, &,% etc.); alleen letters, 		
			cijfers en underscores. 		

versie 	VERSIE 	Integer (4) 	Het deel van de unieke sleutel met 	Dit kan alfanumeriek zijn tot 25 	O 	
			het versienummer.  	karakters lang. De notatie en 		
				aantal karakters is vrij. Veld 		
				mag leeg zijn (versiebeheer is 		
				niet voorgeschreven of 		
				gedefinieerd vanuit Aquo). 		

tijdstipRegistrati	FH_BEGIN 	Date 	Tijdstip waarop deze instantie van 	Opgenomen als datum (eejj-	J 	
e 			het object is opgenomen in de 	mm-dd). 		
			registratie.  			

eindRegistratie 	FH_EINDE 	Date 	Eind van de periode dat deze 	Opgenomen als datum (eejj-	N 	
			instantie van het object geldig is in 	mm-dd). 		
			de registratie. 			

Wanneer deze waarde niet is 
ingevuld is de instantie nog geldig. 

objectBeginTijd 	FL_BEGIN 	Date 	Tijdstip waarop het object in de 	Opgenomen als datum (eejj-	N 	
			registratie is ontstaan. 	mm-dd). 		

objectEindTijd 	FL_EINDE 	Date 	Tijdstip waarop het object in de 	Opgenomen als datum (eejj-	N 	
			registratie niet meer geldig is. 	mm-dd). 		

  

 

4 Verzameling van proeven voor een (gelijk veronderstelde) bodemlaag op basis van 
boringen en/of sonderingen. 

Specificaties 	pagina 29 van 36 	

Rapport: Specificaties IMWA en IM Metingen SHP en CSV encoding Datum: 08-03-2017  
Versie: 2.7 

2.2.13 Bodemlaag (CSV) 

Bodemlaag (CSV) bevat de beschrijving van de verschillende lagen, zoals ‘toplaag’ en ‘filter’,  waaruit het ondergrondmodel is opgebouwd 

Veldnaam 	Toelichting 	Domeintabel/ 	Verplicht 	
		aanwijzingen 		

Namespace 	Unieke verwijzing naar een registratie van 	‘NL’ aangevuld met de 	J 	
	objecten (in IMWA wordt als namespace de 	juiste code uit de 		
	‘waterbeheerder.code’ gebruikt met daarvoor 	Domeintabel 		
	een NL, bv NL80). 	‘Waterbeheerder’. 		

Identificatie 	Unieke identificatiecode binnen een registratie. 	Bevat geen speciale J 	
		karakters (ü, ã, &,% 	
		etc.); alleen letters, 	
		cijfers en underscores. 	

Versie 	Het deel van de unieke sleutel met het 	Dit kan alfanumeriek 	N 	
	versienummer.  	zijn tot 25 karakters 		
		lang. De notatie en 		
		aantal karakters is vrij. 		
		Veld mag leeg zijn 		
		(versiebeheer is niet 		
		voorgeschreven of 		
		gedefinieerd vanuit 		
		Aquo). 		

Bekledingsconstructie.identificatie 	Unieke identificatie voor de 	De verwijzing wordt J 	
	bekledingsconstructie (externe sleutel) 	genoteerd volgens het  	
		format: <namespace> 	
		+ '_' + <identificatie> 	

Volgnummer 	Volgnummer ter indicatie van de volgorde van 	Volgnummer per laag 	J 	
	de laag in de bekledingsconstructie. 	is oplopend vanaf het 		
		maaiveld, beginnend 		
		bij 1.  		

TypeBodemlaag.id 	Nadere aanduiding van het type bekledinglaag 	Domeintabel 	J 	
	(identificatie). 	‘BodemlaagType’. 		

TypeBodemlaag.omschrijving 	Nadere aanduiding van het type bekledinglaag 	Domeintabel 	N 	
	(omschrijving). 	‘BodemlaagType’. 		

De (fysieke) eigenschappen van bodemlagen, zoals de dikte en dichtheid worden als conform het uitwisselformaat voor ‘tijdwaarden’ (zie paragraaf ) uitgewisseld. De kolom ‘GeoObject.identificatie’ wordt gebruikt voor de koppeling met de bodemlaag. 

Specificaties 	pagina 30 van 36 	

Rapport: Specificaties IMWA en IM Metingen SHP en CSV encoding Datum: 08-03-2017  
Versie: 2.7 

Bijlage A Toelichting op grootheid, parameter en typering 

In het IMWA ‘Meetwaarden (inclusief Monsterkenmerken)’ CSV wordt het verschijnsel dat 
gemeten wordt aangeduid óf met een Grootheid óf met een Grootheid en Parameter óf met 
een Typering. 

In de praktijk wordt hiervoor echter ook gebruikt gemaakt van het zogenaamde 
‘waarnemingssoortnummer’. In tegenstelling tot IMWA wordt daarin alleen een code gegeven 
van de parameter en is de groep waarin de parameter ingedeeld is niet van belang. Daarom is 
er een vertaalslag nodig om van bijvoorbeeld een waarnemingssoortnummer de 
overeenkomstige waarden voor de Grootheid, Parameter of Typering te bepalen. 

Voor een groot aantal waarnemingssoorten is deze vertaling beschikbaar in de vorm van een 
mapping. Deze mapping IMWA Metingen – Waarnemingssoort en een uitgebreidere 
toelichting op dit onderwerp vindt u op: 

http://www.aquo.nl/meer_lezen/aquo-onderdelen/aquo-mappings/mapping-waarnemingssoort-
um-aquo-metingen/ 

 

Specificaties 	pagina 31 van 36 	

Rapport: Specificaties IMWA en IM Metingen SHP en CSV encoding Datum: 08-03-2017  
Versie: 2.7 

Bijlage 	B Mapping met IM Metingen klassen en attributen 	

1. 	Toelichting op de mapping 	

Deze mapping is gemaakt door te kijken naar het IM Metingen zoals dat gemodelleerd is in 
het logische model IMWA en IM metingen en te bekijken is op onze website via de 
informatiemodellen interactief (IM interactief).  

Door het overerven van eigenschappen / attributen vanuit klassen naar subklassen en door 
het gebruik van DataTypen bestaan er verschillen. 

2. Mapping van CSV ‘Meetpunt’ met MeasurementObject  

UM Aquo CSV 	IMWA metingen 	Afkomstig uit klasse Attribuutnaam 	Opmerkingen 	
kolomkop 	vertaling 			

Identificatie 	identification 	IMMetingen:: 	identificatie.lokaalid 	NEN3610ID 	
		MeasurementObject 			

Omschrijving description IMMetingen::Measuredescription  
mentObject 
GeometriePunt.X_RD geometryPoint.X_RD geometry De eerste set cijfers (x-
coördinaat) uit GM_Point en 
uitgedrukt in het RD-stelsel 
(in meters).  

GeometriePunt.Y_RD 	geometryPoint.Y_RD 	geometry 	De tweede set cijfers (y-	
			coördinaat) uit GM_Point en 	
			uitgedrukt in het RD-stelsel 	
			(in meters). 	

Plaatsbepaling.omschrigeoReferenceProcesgeoReferenceProcess geoMeasureMethod  
jving s.omschrijving 

MeetobjectSoort.code 	measurementObjectIMMetingen::MeasuremeasurementObjectType Geen Codelist, is een nieuwe Type.code mentObject geharmoniseerde tabel. 	

3. 	Mapping van DBF ‘Meetobject’ met MeasurementObject  	

Aquo Shapefile 	Afkomstig uit klasse 	Attribuutnaam 	Opmerkingen 	
kolomkop 				

MPNIDENT 	IMMetingen:: 	identificatie.lokaalid NEN3610ID 	
	MeasurementObject 		
MPNBEGINDTM 		startTime  	

MPNEINDDTM 	endTime  	

OPMERKING 	IMMetingen:: 	remarks 	Kunnen er in IMWA meerdere zijn. 	
	MeasurementObject 			

MPNOMSCH 	IMMetingen::Measuremdescription  
entObject 
geometry Via de geometrie van de Shapefile file (SHP) 	

4. Mapping van CSV ‘Meetwaarden (inclusief Monsterkenmerken)’ De groen gemarkeerde CSV kolomkoppen zijn nieuw in deze versie 

CSV kolomkop 	IM Metingen 	Afkomstig uit 	Attribuutnaam 	Opmerkingen 	
	attribuut 	klasse 			

Meetobject.Namespace 	MeasurementIMMetingen::Measidentification 	NEN3610ID 	
	Object::identifiurementObject 		
	cation.namesp		

Bijlagen 	pagina 32 van 36 	

Rapport: Specificaties IMWA en IM Metingen SHP en CSV encoding Datum: 08-03-2017  
Versie: 2.7 

ace 

Meetpunt.lokaalID 	MeasurementIMMetingen::MeasIdentification 	NEN3610ID 	
	Object::identifiurementObject 		
	cation.lokaalID 		

GeoObject.lokaalID 	MeasurementIMMetingen::MeasIdentification 	NEN3610ID 	
	Object::identifiurementObject 		
	cation.lokaalID 		

Namespace 	Sample::identifIMMetingen::SamIdentification 	NEN3610ID 	
	ication.namesple 		
	pace 		

Monster.lokaalID 	Sample::identifIMMetingen::Samidentification 	NEN3610ID 	
	ication.lokaalIple 		
	D 		

Monstertype.id 	specimenTypeIMMetingen::SamspecimenType  	
	.code ple 	

MonsterCompartiment.code 	materialClass.IMMetingen::SammaterialClass 	Dit is de tweelettercode 	
	code ple 		

Orgaan.code 	organ.code 	IMMetingen::Biota organ  	

Organisme.naam 	Organism.naaIMMetingen::Biota organism  	
	m 	

BeginDiepte_m 	Depth.value 	IMMetingen::SamupperDepth 	DepthDataType, value 	
		ple 		

EindDiepte_m 	Depth.value 	IMMetingen::SamlowerDepth 	DepthDataType, value 	
		ple 		

Referentievlak.code 	Depth.conditioIMMetingen::SamDepth.condition 	DepthDataType, condition 	
	n.code ple 		

Monsterbewerkingsmethode.code samplingProceIMMetingen::SamsamplingProcessingMeth 
ssingMethod.cplingProcess od 
ode 

Bemonsteringsmethode.code 	samplingMethIMMetingen::SamsamplingMethod  	
	od.code plingProcess 	

Bemonsteringssoort.code 	samplingType.IMMetingen::SamsamplingType  	
	code plingProcess 	

Monstercriterium.code 	sampleCriteriuIMMetingen::Biota sampleCriterium 	Afhankelijk van het 	
	m.code of 	DataType 	
	IMMetingen::Fracti		
	on 		

Bemonsteringsapparaat.code 	samplingDevic	IMMetingen::Sam	samplingDevice 	De tabel 	
	e.cijfercode 	plingProcess 		Bemonsteringsapparaat 	
				heeft geen veld Code. 	
				Daarvoor in de plaats 	
				moet het veld Cijfercode 	
				gebruikt worden (dit is de 	
				oorspronkelijke Aquocode 	
				in de tabel). 	

Monsterophaaldatum  IMMetingen::SamstartTime 	Datum 	
ple 		
 		
Monsterophaaltijd 	Tijd 	

Tijd_UTCoffset 	time_UTCoffse	Subattribuut van het 	
	t 	DataType Tijd in het 	
		model 	

GerelateerdMonsterobject 	identification 	IMMetingen::Sam	identification 	NEN3610ID 	
		ple 		Verwijzing naar een 	
				ander monster o.b.v. 	
				identificatie. De verwijzing 	
				wordt genoteerd volgens 	
				het  format: 	
				<namespace> + '_' + 	
				<identificatie> 	

GerelateerdMonsterobjectRol.id 	SamplingFeatsamplingFeature::role 	RelatedSamplingFeature	
	ureComplex.roSF_SamplingFeat		

Bijlagen 	pagina 33 van 36 	

Rapport: Specificaties IMWA en IM Metingen SHP en CSV encoding Datum: 08-03-2017  
Versie: 2.7 

le.id 	ureComplex, t.b.v. 	Rollen 	
	relatie: 		
	relatedSamplingF		
	eature 		

GeometriePunt.X 	IMMetingen::Measgeometry 	De eerste set cijfers (X-	
	urementObject 	coördinaat) uit GM_Point 	

GeometriePunt.Y 	IMMetingen::Measgeometry 	De tweede set cijfers (Y-	
	urementObject 	coördinaat) uit GM_Point 	

Referentiehorizontaal.code 	IMMetingen::Measgeometry 	EPSG code uit GM_Point 	
	urementObject 		

Monster.Opmerking 	Sample::remarIMMetingen::Samremarks  	
	ks ple 	

Meetwaarde.lokaalID 	Observation:: IMMetingen::Obseidentification 	NEN3610ID 	
	identification.lorvation 		
	kaalID 		

Begindatum 	phenomenonS	IMMetingen::Obse	phenomenonTime 	Is een TM_Period met 	
	tartDate 	rvation 		een start- en een 	
				einddatum en tijd 	
		(indien 			
Begintijd 	phenomenonS				
		AnalysisRange 			
	tartTime 				
		DataType is 			
Einddatum 	phenomenonE				
		gekoppeld) 			
	ndDate 				

Eindtijd 	phenomenonE	
	ndTime 	

Resultaatdatum 	resultDate 	IMMetingen::ObseresultTime 	Is een TM_Instant met 	
		rvation 	een datum en tijd 	
Resultaattijd 	resultTime 			

Typering.code 	physicalProperIMMetingen::AnalyphysicalProperty.parametParameter uit de Groep: ty.parameter.csis er Typering 
ode 	

Grootheid.code 	physicalProper	physicalProperty.quantity grootheid 	
	ty.quantity.cod		
	e 		

Parameter.code 	physicalProperIMMetingen::AnalyphysicalProperty.parametParameter uit de Groep: ty.parameter.csis er ChemischeStof of Object ode 	

Biotaxon.naam 	physicalProper	Taxonname uit de TWN-	
	ty.biotaxon.na	lijst zoals opgenomen in 	
	am 	de tabel Biotaxon. 	

Hoedanigheid.code 	physicalProperIMMetingen::AnalyphysicalProperty.conditio 	
	ty.condition.cosis n 	
	de 	

AnalyseCompartiment.code 	compartment.cIMMetingen::Analycompartment 	Dit is de tweelettercode 	
	ode sisProcess 		

Levensstadium.code 	stageOfLife.coIMMetingen::BioOstageOfLife  	
	de bservation 	

Lengteklasse.code 	lengthClass.co	lengthClass  	
	de 		

Geslacht.code 	gender.code 	gender  	

Verschijningsvorm.code 	Appearance.c	appearance  	
	ode 		

Levensvorm.code 	Lifeform.code 	lifeform  	
Gedrag.code 	Behavior.code 	behavior  	

Limietsymbool 	limitSymbol 	IMMetingen::AnalylimitSymbol 	bepalingsgrens 	
		sisResult 		

Numeriekewaarde 	numericValue IMMetingen::AnalynumericValue 	getalswaarde 	
	sisResult 		

Alfanumeriekewaarde 	alphanumericVIMMetingen::AnalyalphanumericValue 	Affanumerieke waarde 	
	alue sisResult 		

Bijlagen 	pagina 34 van 36 	

Rapport: Specificaties IMWA en IM Metingen SHP en CSV encoding Datum: 08-03-2017  
Versie: 2.7 

Eenheid.code 	unit.code 	IMMetingen::measnumericValue.uom 	Is van het Type: Measure 	
		ureResult 		

Waardebewerkingsmethode.code valueProcessiIMMetingen::measvalueProcessingMethod  
ngMethod.codureResult 
e 

Waardebepalingsmethode.code valuationMethIMMetingen::measvaluationMethod  
od.code ureResult of 
ObservationProce
ss 

Waardebepalingstechniek.code 	analyticalTech	IMMetingen::Analy	analyticalTechnique 	De bijbehorende tabel is  	
	nique.code 	sisProcess 		Waardebepalingstechniek	
				(i.t.t. wat vermeld staat bij 	
				het attribuut: 	
				analysetechniek 	
				Domeintabel: 	
				Waardebepalingsmethod	
				e) 	

Kwaliteitsoordeel.code 	qualityIndicatoIMMetingen::measqualityIndicatorType 	Kwaliteitsindicator/oordee	
	rType.code ureResult 	l 	

GerelateerdObservatieobject 	identification 	IMMetingen::Obse	identification 	NEN3610ID 	
		rvation 			
				Verwijzing naar een 	
				ander ObservatieObject 	
				o.b.v. identificatie. De 	
				verwijzing wordt 	
				genoteerd volgens het  	
				format: <namespace> + 	
				'_' + <identificatie> 	

GerelateerdObservatieobjectRol.id Observation::Observation::Obs	role 	RelatedObservationRolle	
ObservationCoervationContext. 		n 	
ntext.role.id 			
Via relatie 			
 ‘relatedObservatio			
n’ bij observation:: 			
OM_Observation. 			

Meetapparaat.code 	sensingDeviceIMMetingen::AnalysensingDevice  	
	.code sisProcess of 	
	ObservationProce	
	ss 	

Meetinstantie.code Er is géén  Wél is er een  Gebruik eventueel het Te bespreken in het 
directe relatie van attribuut komende Aquo 
koppeling met AnalysisProcess Organization.name gebruikersoverleg:  
meetinstantie naar Subject  De beschrijving van het 
in IM Metingen (analysisOperator 
veld is voor meer dan één 
gevonden.  = Uitvoerende 
uitleg vatbaar.  Dit moet 
instantie) opgelost worden. 
En er is ook een  
 
relatie van 
In de toelichting bij de 
SamplingProcess 
encoding staat nl. :  
naar Subject 
“Naam van het lab, 
(samplingOperator 
locatie of combinatie 
= De uitvoerder 
hiervan waar de analyse 
van het proces) 
is uitgevoerd en dus het 
 
resultaat oorspronkelijk 
Subject heeft het afkomstig is. Het 
subtype 
uitvoerend lab kan iets 
Organization 
zeggen over de kwaliteit 
van het resultaat 
(gerelateerd aan de 
interne en/of externe 
prestatiekenmerken) en 
daarmee een verklarende 
factor zijn voor verschillen 
in uitkomsten van 
trendanalyses.” 

Bijlagen 	pagina 35 van 36 	

Rapport: Specificaties IMWA en IM Metingen SHP en CSV encoding Datum: 08-03-2017  
Versie: 2.7 

LocatieTypeWaardeBepaling.id sensingLocatioIMMetingen::AnalysensingLocationType  
nType.id sisProcess of 
ObservationProce
ss 

Volgnummer 	orderNumber IMMetingen::RangorderNumber  	
	eresult 	

MeetwaardeOpmerking 	remarks 	IMMetingen::Rangremarks  	
		eresult 	

Recovery 	Recovery 	IMMetingen:: 	recovery  	
		Accuracy 		

Spread 	spread 	IMMetingen:: 	spread  	
		Accuracy 		

MeasurementUncertainty 	measurementIMMetingen:: 	measurementUncertaity  	
	Uncertaity Accuracy 		

Z-score 	zScore 	IMMetingen:: 	zScore  	
		Accuracy 		

Drift 	Drift 	IMMetingen:: 	drift  	
		Accuracy 		

AutomatedControl.code 	automatedConIMMetingen::ValidautomatedControl  	
	trol.code ation 	

ExpertControl.code 	expertControl.IMMetingen::ValidexpertControl  	
	code ation 	

ValidationScore.code 	validationScorIMMetingen::ValidvalidationScore  	
	e.code ation 	

Bijlagen 	pagina 36 van 36